# USB

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).
כבל עם חיבור USB

Universal Serial Bus או בקיצור USB היא יציאה מודרנית הנפוצה בעיקר במחשבי פנטיום שתיים ומעלה במערכת הפעלה חלונות 98 ומעלה, ומקינטושים מדגם G3 ומעלה.

ממשק ה־USB בא לענות על הדרישה ליצור במחשב יציאה סטנדטית מהירה ואמינה לחיבור מגוון רחב של התקנים. ממשק ה-USB בא להחליף את היציאות הישנות - הסריאליות והפרלליות (Serial Port, Paralel Port) המוגבלות במספר ההתקנים שניתן לחבר אליהן, והינן איטיות וקשות להתקנה. לעומת יציאות אלה, מאפשר ממשק ה-USB חיבור של מספר רב של התקנים למחשב (תאורטית עד 127) , כאשר ניהול המשאבים הוא אוטומטי. הממשק תומך בהעברת נתונים מהירה מאוד, של עד 12 מגהסיביות לשנייה (1.5 מגה בית) בגירסת 1.1 USB, ועד 480 מגהסיביות (60 מגה בית) לשנייה בגירסת USB 2.0. כמו כן, הממשק מאפשר לחבר ולנתק התקנים ללא צורך בהפעלת המחשב מחדש.

כבל USB מכיל 4 חוטים: שניים מהם מעבירים נתונים ושניים מהם נותנים מתח חשמלי נמוך של 5 וולט. מתח חשמלי זה משמש לשם הפעלת התקנים בעלי צריכת חשמל נמוכה, כגון: מקלדת, עכבר, ומצלמה.

התקני USB יכולים למשוך חשמל עד 500 מילי-אמפר עבור כל אחד מהחיבורים. אם התקן מושך פחות מ- 50 מילי-אמפר, היציאה לא תהיה פעילה.

## [עריכה] USB 1.1

ממשק זה מאפשר מהירות העברת מידע של עד 12 מגהסיביות לשנייה. מהירות ההעברה האיטית יחסית גורמת לה להיות כמעט בלתי אפשרית לשימוש למכשירים הדורשים מהירות העברה גבוהה (כגון ישומי וידאו מצלמות וכו'). כך למשל, הגרסה אינה תומכת במכשירים הדורשים USB 2.0. יש לציין, שלמרות העובדה שממשק USB 1.1 הינו פחות טוב מהגרסה החדשה מכל הבחינות, הוא עדיין מגיע באופן אינטגרלי בחלק מהמחשבים, ועדיין מייצרים מכשירים שתואמים רק ממשק זה.

## [עריכה] USB 2.0

גרסה זו שוחררה בשנת 2000 והביאה איתה שיפור משמעותי יחסית לגרסת ה-USB 1.1 הישנה יותר. שינוי זה מתבטא בעיקר במהירות העברת מידע של עד 480 מגהסיביות לשנייה. בנוסף לכך, גרסה זו תומכת בכל הרכיבים התואמים את ממשק USB 1.1 ומשתמשת באותם מחברים, מתאמים וכבלים. תקן ה־USB 2.0 אף מתחרה בתקן ה FireWire הנפוץ במחשבי מקינטוש שמגיע לקצב של 400 מגהסיביות, אם כי חלק מהמחשבים הנמכרים כיום תומכים בשני התקנים.

## [עריכה] USB OTG

באמצעות תקן USB On-The-Go אפשר לחבר התקנים בשרשרת (עד 5 מטר בין כל התקן) ללא צורך מעבד (של המחשב או של HUB). למשל, אפשר לחבר מקלדת רגילה למחשב כף היד, או לשלוח תמונות ישירות מהמצלמה למדפסת.

## [עריכה] סוגי כבלים

- MINI-B מאוד קטן
- רגיל A
- גדול B

## [עריכה] ראו גם

- מונחים בחומרה

מקור: http://he.wikipedia.org../../../u/s/b/USB_7aca.html

קטגוריה: אפיק מחשב

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Български
- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- Galego
- Hrvatski
- Hornjoserbsce
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Lietuvių
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- 中文