# Zivko Edge 540

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

מטוס ה-Zivko Edge 540 הינו מטוס אירובטיקה. המטוס מסוגל לבצע סיבובים של כ-420 מעלות לשנייה (גלגול חטף\snap rool), כמו כן קצב הנסיקה המרבי שלו עמוד על כ-3,700 רגל לדקה.

המטוס נחשב למטוס מתקדם ומוצלח מסוגו ומתחרה באותה הקטגוריה מול מטוס האקסטרה 300, המטוס מיוחד לביצועים אירובטים וככזה מבנהו ורכיביו עמידים בפני עומסים ולחצים כבדים, המטוס נמצא בשירות כבר שנות ה-90, מאז זכה המטוס בתחרויות רבות ובהן בתחריות של "RedBull AIRACE", למטוס קיימת גרסת טנדם (דו-מושבית) תחת ציון האות-T במודל.

### [עריכה] נתוני המטוס במספרים:

יצרן ודגם: zivko-Edge , דגם 540 (יחיד)
מנוע: 6 צילינדרים IO - 540 L1B5 של חברת ליקומינג, 327 כ"ס
מדחף: 3Hartzell HC-C3YR-1AX1 או HC-C3YR-4AX, מחומרים מורכבים
מושבים: 1
משקל ריק סטנדרטי: 1,155לב' (525 ק"ג)
משקל ברוטו מקסימלי: 1,550 לב' (705 ק"ג)
מהירות בל יעבור: 265 קשר (424 קמ"ש)
מהירות תמרונים: 158 קשר
קצב טיפוס מירבי: 3,700 רגל לדקה
מהירות הזדקרות:
טווח: 414 מייל ימי
עומס גוף מורשה: +/-
אורך: 22 רגל, 8 אינץ' (6.31 מטר)
גובה: 8 רגל, 7 אינץ'
מוטת כנפיים: 24 פיט, 5 אינצ' (7.44 מטר)

## [עריכה] קישורים חיצוניים

- כתבה ממגזין טייס אווירובטי
- תמונות מאתר Airliners.net

## [עריכה] ראו גם

מטוסי אירובטיקה
מטוסים: אקסטרה 300 | אקסטרה 230 | Zivko Edge 540 | Sukhoi Su-26 | MX2 CAP 232 | Pitts Special | סוחוי Su-26 | סוחוי Su-31 | וולוקס Rev 1

מקור: http://he.wikipedia.org../../../z/i/v/Zivko_Edge_540_18d8.html

קטגוריה: מטוסים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English