# AGM-88 הארם

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).
AGM-88 הארם נישא מתחת לכנף F/A-18C הורנט

AGM-88 הארם (AGM-88 HARM), (קיצור של High-Speed Anti-radiation Missile, מאנגלית: טיל מהיר נגד קרינה), הוא טיל נגד קרינה שתוכנן להתביית על מכ"מי בקרת אש של מערכות נ"מ. הטיל פותח על-ידי חברת טקסס אינסטרומנטס כמחליף לטיל ה-AGM-78 סטנדרד ארם. ייצור הטיל עבר בהמשך לחברת ריית'און.

ההארם יכול לגלות, לתקוף ולהשמיד מטרה עם התערבות מינימלית של איש צוות-אוויר. הטיל מונע באמצעות רקטת דלק מוצק המניעה את הטיל במהירות מאך 2 מבלי ליצור עשן. תכונות אלו מקשות על גילוי שיגור של הטיל בזמן, ובכך מגדיל את הסיכוי לפגיעה במכ"ם האויב.

טיל ההארם אושר לייצור מלא במרץ 1983 ונכנס לשירות ב-1985.

## [עריכה] נתונים

- יצרן: ריית'און (במקור טקסס אינסטרומנטס)
- אורך: 4.17 מטר (13 רגל 8 אינץ')
- קוטר: 254 מ"מ (10 אינץ')
- מוטת כנפיים: 1.1 מטר (3 רגל 8 אינץ')
- משקל: 360 ק"ג (800 ליברות)
- ראש קרב: חומר נפץ רסס במשקל 68 ק"ג (150 ליברות)
- מרעום: לייזר אקטיבי
- הנחייה: מכ"ם פסיבי
- הנעה: רקטת דלק מוצק
- טווח: 50 ק"מ
- מחיר יחידה: 284,000 דולר

## [עריכה] ראו גם

- נשק מונחה

מקור: http://he.wikipedia.org../../../a/g/m/AGM-88_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9D_7b89.html

קטגוריה: טילים נגד קרינה

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Deutsch
- Türkçe