# ISO 9660

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

ISO 9660 הוא תקן למערכת קבצים לתקליטורים, אשר פורסם על ידי ISO (ארגון קביעת התקנים הבינ"ל). מטרתה לתמוך במערכות הפעלה שונות, כגון "חלונות" של מיקרוסופט, Mac OS ומערכות תואמות יוניקס, כך שיהיה ניתן להעביר מידע ביניהם.

גם תקליטורי DVD-ROM משתמשים מערכת הקבצים של ISO 9660.

## [עריכה] רמות והגבלות

ישנים רמות שונות לסטנדרט.

רמה 1 | שמות הקבצים מוגבלים ל־8 תווים, עם סיומת בעלת 3 תווים. התווים המותרים הם אותיות ברישיות (upper case), מספרים וקו תחתון ("_"). עומק התיקיות המקסימלי הוא 8.
רמה 2 | שמות הקבצים יכולים להיות עד 31 תווים.
רמה 3 | קבצים יכולים להיות מפוצלים (בא לידי שימוש על ידי תוכנת "Direct CD" לחלונות, לדוגמה).

כל רמות התקן מגבילים את שמות הקבצים לאותיות רישיות, מספרים וקו תחתון. חלק מתוכנות ניהול לתקליטורים (למשל תוכנות צריבה) מאפשרים להשתמש בכמעט כל תו ב־ASCII. בזמן שדבר זה לא ממש תואם לתקן של ISO 9660, מרבית מערכות ההפעלה שיכולות לקרוא מערכות קבצים תואמות ISO 9660, יודעות גם לטפל במקרה הנ"ל כהרחבה לתקן.

## [עריכה] דמויות דיסק

דמויות של דיסקים ממערכת קבצים של ISO 9660 (הידועים יותר בשם דמויות ISO) היא דרך נפוצה להעביר אלקטרונית את התוכן של תקליטורים. לרוב יש להם את הסיומת `.iso` (אם כי לא בהכרח), ולכן נהוג להתייחס אליהם כ"ISO"-ים.

## [עריכה] הרחבות

ישנן הרחבות לתקן ה־ISO 9660 בכדי להתגבר על ההגבלות. הנפוצים ביותר הם Rock Ridge ("רכס אבנים") ו־Joliet: הראשון מאפשר לשמר את ההרשאות של יוניקס ושמות ASCII ארוכים יותר, והשני תומך בשמות השמורים בUnicode, דבר המאפשר להשתמש בכמעט כל התווים האפשריים לשמות קבצים, אפילו מכתבים לא רומיים (למשל עברית, ערבית וסינית).

ישנו גם תקן מיוחד בשם ISO 13490 שהוא תקן ISO 9660 עם תמיכה בצריבה-חוזרת (multisession) על התקליטורים.

## [עריכה] תמיכה של מערכת ההפעלה

מרבית מערכות ההפעלה תומכות בקריאה של דיסקים בפורמט ISO 9660, ומרבית המערכות החדשות תומכות בהרחבות כמו הכתובות למעלה. מערכות הפעלה שאינן תומכות בהרחבות בדרך כלל יציגו את האפשרויות הבסיסיות של דיסק בעל מערכת קבצים ISO 9660.

להלן מספר מערכות הפעלה והתמיכה שלהם בISO 9660:

- DOS: גישה עם הרחבות, בעזרת יישומים כמו MSCDEX.EXE (הרחבת התקליטורים של מיקרוסופט) או CORELCD.EXE
- Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows ME: יכולות לקרוא ISO 9660 של שלוש הרמות ו־Joliet
- Microsoft Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP: יכולות לקרוא ISO 9660 של שלוש הרמות ו־Joliet
- לינוקס ו־BSD: יכולות לקרוא ISO 9660 של שלוש הרמות, Joliet ו־Rock Ridge.
- Mac OS 7 עד 9: תמיכה ב־ISO 9660 רמה 1, 2. תוכנה חופשית אופציונלית התומכת בשתי ההרחבות: Joke Ridge ו־Joliet .
- Mac OS X: בדומה ל־BSD.

## [עריכה] ראו גם

- Joliet
- Rock Ridge
- תקליטור
- צורב תקליטורים

## [עריכה] קישורים חיצוניים

- שאלות ותשובות נפוצות בנוגע לצריבה של תקליטורים (אנגלית)
- Ecma-119 - תקן הזהה ל־ISO 9660 (אנגלית)

מקור: http://he.wikipedia.org../../../i/s/o/ISO_9660_cbd9.html

קטגוריות: תקנים בתחום המחשוב | מערכות קבצים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Česky
- Deutsch
- Español
- Français
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Polski
- Português