# אמייל (טכניקה)

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).
תכשיט מצופה אמייל

אמייל הוא חומר צבעוני הנוצר מהתכת אבקת זכוכית על שכבת מצע (כגון מתכת, זכוכית, קרמיקה או אבן), על ידי שריפה בחום של 750 עד 850 מעלות צלזיוס. ניתן להתיך אמייל על רוב סוגי המתכות. אבקת הזכוכית נמסה, ולאחר שהיא מתקשה היא הופכת לחומר זגוגי, חלק ונוקשה, העמיד בפני אש וכימיקלים. האמייל עלול להיסדק או להישבר במקרה ושכבת הבסיס עליו נוצר, נמצאת תחת לחץ או מתעקמת.
האמייל יכול להיות אטום או שקוף, וניתן ליצור אותו בשלל צבעים.

יצירת אמייל היא טכניקה שימושית עוד מימי המצרים הקדמונים, שיצרו אמייל על כלי חרס ואבן. גם ביוון העתיקה, בסין, יפן, רוסיה והקלטים, השתמשו בטכניקה זו.

ישנם צבעים הנקראים צבעי אמייל, למרות שהם עשויים על בסיס שמן או לייטקס, משום שאחרי הייבוש הם מקבלים תכונות הדומות לתכונות האמייל, ונותנים גימור חלק, מבריק ואטום למשטח הצבוע בהם.

## [עריכה] אמייל לצרכים שימושיים

תכשיט מצופה אמייל

בגלל עמידותו של האמייל, הוא אידאלי כציפוי לחפצים שאמורים להיות עמידים בפני חום ורטיבות. לכן נעשה בו שימוש רב בציפוי החלק הפנימי או החיצוני של כלים ומכשירים כגון תנורים וקומקומים, ציפוי אמבטיות, בשילוט חוצות ועוד. כיום ניתן למצוא בחנויות פנאי אמייל קר אשר קל לשימוש לעבודה, המשמש לעבודות אמנות.

בגלל מראו המבריק, הדומה לאבן-חן של האמייל, נעשה בו שימוש רב גם לחפצי נוי, תכשיטים ובאומנויות.

## [עריכה] קישורים חיצוניים

מיזמי קרן ויקימדיה |  |
תמונות ומדיה בוויקישיתוף: אמייל

מקור: http://he.wikipedia.org../../../%D7%90/%D7%9E/%D7%99/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C_%28%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94%29.html

קטגוריות: תרכובות | אמנות | טכניקות אמנותיות

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Česky
- Deutsch
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Українська