# AGM-86

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).
AGM-86A

AGM - 68 הוא טיל שיוט משוגר מהאויר (ALCM - Air Launched Cruise Missle) שנמצא בשימושו של חיל האוויר של ארצות הברית. הטיל משוגר ממטוסי B-52 סטרטופורטרס.

בשנת 1974 התחילה העבודה הראשונית על פיתוח הטיל, ופותח אב הטיפוס שלו. בשנת 1977 התחיל פיתוח בקנה מידה מלא של הטיל, על מנת להוות נדבך נוסף ביכולת ההרתעה הגרעינית העומדת לרשות ארצות הברית.

במקור, הטיל פותח עם ראש נפץ גרעיני מתוך הנחה שלפחות בשלב הראשון של המלחמה, טילי הטומהוק יספיקו למתקפה קונבנציונאלית. אולם, בשל ריבוי הפעולות הצבאיות בהם ארצות הברית הייתה מעורבת, נוצר מחסור בטילי טומאהוק. דבר שגרם להאצת פיתוח הגירסה הקונבנציונאלית. בשל מבנהו של הטיל לא ניתן לשגרו מספינות או מכל כלי שייט אחר, אלא ממטוסי B-52 בלבד. לאחר השיגור, נפתחים כנפונים, משטחי הזנב וכונס האוויר. טווח הטיל כ- 2,000 קילומטר והוא נחשב למדוייק וקטלני ביותר.

טילים שהוסבו לתצורה הקונבנציאונלית, שימשו את חיל האוויר של ארצות הברית בפתיחת מבצע סופה במדבר. טילים ששוגרו ממטוסי B-52 פגעו במטרותיהן בגזרה המרכזית של עיראק עוד לפני שראשוני המטוסים מסוג F-117 ניטהוק נכנסו למלחמה. כיום, רוב הטילים מהגירסה הגרעינית הוסבו לגירסה קונבנצינאלית בשל הסבירות הנמוכה ביותר שיעשה בהם שימוש כלשהוא.

## [עריכה] נתונים

- סוג: טיל שיוט אוויר- קרקע
- יצרן: בואינג
- הנעה: מנוע סילון טורבו מניפה, Williams International F107-WR-10
- משקל: 1,429 קילוגרם
- אורך: 6.3 מטרים
- קוטר: 0.62 מטרים
- מוטת כנפיים: 3.65 מטרים
- מהירות: 890 קמ"ש (דגם AGM-86B הגרעיני). המהירות של הדגם הקונבנציונלי מסווגת (תת - קולית גבוהה)
- טווח: מעל 2,400 קילומטר (דגם AGM-86B הגרעיני). הטווח של הדגם הקונבנציונלי מסווג (טווח רשמי - 1,100 קילומטר)
- ראש נפץ: בדגם הקונבנציונלי יש דגם עם 900 ק"ג ויש דגם עם 1,400 ק"ג
- מערכת הנחיה: בדגם C: מערכת ניווט אינרטית (INS) ומערכת ניווט מונחה לוויינים - GPS

מקור: http://he.wikipedia.org../../../a/g/m/AGM-86_5742.html

קטגוריה: טילים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Česky
- Deutsch
- Italiano
- 日本語