# אייר פורס 1

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

  ערך זה עוסק במטוסו של נשיא ארצות הברית; לערך העוסק בסרט בכיכובו של הריסון פורד, ראו אייר פורס 1 (סרט).

אייר פורס 1

אייר פורס 1 הוא הכינוי למטוסו של נשיא ארצות הברית. "אייר פורס 1" הוא הכינוי שמקבל כל מטוס של חיל האוויר האמריקני ברגע שנשיא ארצות הברית טס בו. אם הנשיא יטוס במטוס של הצבא האמריקני, הוא יכונה בשם "ארמי (צבא) 1", ואם מדובר במטוס של הצי האמריקני - "נייבי (צי) 1".

לרוב משמש בתפקיד מטוס מדגם 747-200B מתוצרת בואינג (למעשה ישנם שני מטוסי אייר פורס 1 זהים: SAM 28,000 והמטוס התאום SAM 29,000)

## [עריכה] נתונים:

אורך: 70.4 מטרים (כאורכו של בלוק בניינים)
גובה: 19.4 מטרים (גבוה יותר מבניין בן 5 קומות)
שטח: 371.6 מטרים רבועים (קבינה)
משקל: 400+ טונות
מהירות: 1,014 ק"מ בשעה (0.92 מאך)
טייסים: על מנת להיות טייס באייר פורס 1 עליך לצבור יותר מ-2,000 שעות טיסה, ניסיון טיסה בכל העולם, ורקורד נקי.
בטיחות: אייר פורס 1 נחשב למטוס הבטוח ביותר בעולם
סדר ישיבה: העיתונות יושבת בחלק האחורי, אישים יושבים בחלק הקדמי. ככל שהנוסע חשוב יותר, הוא יושב קרוב יותר לנשיא.
קיבולת:המטוס יכול להכיל בנוחות 70 נוסעים ו-26 אנשי צוות.
בסיס: המטוס שוכן בבסיס חיל האוויר "אנדרוז" כ-16 ק"מ מן הבית הלבן. אייר פורס 1, כפי שמשתמע משמו, הוא מטוס צבאי וכל טיסה שלו נחשבת כמבצע צבאי.
מנועים: אייר פורס 1 מצויד בארבעה מנועי סילון מתוצרת "ג'נרל אלקטריק", הגובה המקסימלי בו יכול המטוס לטוס הוא 13.74 ק"מ (45,100 רגל). כאשר מיכלי הדלק שלו מלאים הוא יכול להשלים חצי הקפה סביב הגלובוס.

אייר פורס 1 מצויד ביכולות הגנתיות מסווגות ביותר, ביניהן טכנולוגיה נגד טילים. באייר פורס 1 מותקנים 87 קווי טלפון נפרדים, ביניהם 28 קווים מאובטחים ומקודדים בעלי טווח בלתי מוגבל – הנשיא יכול לטלפן לכל אדם בעולם בעודו טס.

אייר פורס 1 בנוי משלוש קומות – הקומה התחתונה מיועדת למטען, רוב חלל הנוסעים ממוקם בקומה האמצעית ואילו הקומה האחרונה מכילה את ציוד התקשורת ואת תא הטייס. מתחם המחיה של הנשיא כולל חדר שינה, חדר אמבטיה, חדר כושר, ומרחב משרדי. פמליית הנשיא מתכנסת בחדר כנסים גדול המשמש גם כחדר האוכל של הנשיא. לאנשיו הבכירים של הנשיא יש חדרים משלהם. הנוסעים יכולים לעלות למטוס דרך 3 דלתות: 2 מהן (אחת בקדמת המטוס ואחת בחלקו האחורי) מובילות לסיפון התחתון ואילו הדלת השלישית מובילה לסיפון האמצעי.

את הארוחות מכינים בשני מטבחים. הצוות ערוך להאכיל כ-100 אנשים בו זמנית, וכ-2,000 ארוחות מאוחסנות במטוס. החדר הרפואי מכיל מאגרי תרופות, ציוד של חדר מיון, ושולחן ניתוחים מתקפל. ישנו רופא קבוע בצוות המטוס. אייר פורס 1 מצויד במכשיר להעמסת מטען משלו, כך שאינו תלוי לעולם בשירותיהם של נמלי תעופה העלולים להוות סכנה בטחונית. כמו כן ישנם במטוס מכשירי רדיו, פקסימיליה, חיבורים למחשב ו-19 מכשירי טלוויזיה. מיגון כבד אמור להגן על הציוד האלקטרוני וחוטי החשמל מפני פעימה אלקטרומגנטית המאפיינת פיצוץ גרעיני. חיבור מיוחד לתדלוק בזמן טיסה יכול לאפשר לאייר פורס 1 לשהות באוויר ככל שיידרש. המטוס יכול לשגר נורים להטיית טילים מונחי-חום ממסלולם.

הנשיא תמיד מגיע לבסיס חיל האוויר "אנדרוז" מצויד ב"פוטבול" – המזוודה המכילה את הצפנים לשיגור טילים גרעיניים.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../%D7%90/%D7%99/%D7%99/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1_1.html

קטגוריות: מטוסים | ארצות הברית

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Slovenščina
- Svenska
- Tiếng Việt
- 中文