# Core 2 Duo

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

| יש לשכתב ערך זה הסיבה לכך: הערך מכיל פרטים עודפים, ניסוחים שלא יעמדו במבחן הזמן וחסרים בו קישורים פנימיים. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות בדף זה, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה שלו.

סמל סידרת המעבדים Core 2 Duo של אינטל.
מעבד E6700 מסידרת מעבדי Core 2 Duo.
מעבד E6700 מסידרת מעבדי Core 2 Duo.

Core 2 Duo או Intel Core 2 (ידוע גם כ-"Conroe" ו-"Allendale" ו-"Merom") הינו שם מותג לסדרת מעבדים מסוג ה-64Bit המתוכננים ומיוצרים על ידי חברת אינטל.

אינטל, יצרנית המעבדים הוותיקה שיחררה ב-27 ביולי 2006 את סידרת המעבדים החדשה שלה Core 2 Duo, שהיא סידרת המעבדים החדשה ביותר של חברת אינטל. סידרה זו שווקה עם תשעה סוגי מעבדים שונים אשר מכילים זיכרון מטמון של 2MB עד 4MB ברמה L2.

## [עריכה] המעבדים

חמשת המעבדים הראשונים בסידרת ה-Core 2 Duo של אינטל הינם מעבדים למחשבים ניידים בלבד, מעבדים אלו מתחילים ב-T וארבע ספרות אחרי האות. למחשב האישי שוחררו ארבעה מעבדים והם יותר המתקדמים בסידרת ה-Core 2 Duo של אינטל, המעבדים מתחילים ב-E וארבע ספרות אחרי האות. הסידרה החדשה מתחלקת למספר שמות, כשמדובר במעבדים T5500, T5600, T7200, T7400 ו-T7600 עם זיכרון מטמון של 2MB עד 4MB ברמה L2 המעבדים נקראים בשם Merom, וכשמדובר במעבדים E6300 וה-E6400 עם הזיכרון מטמון של 2 מגה ברמה L2, קוראים למעבדים בשם Allendale, וכשמדובר במעבדים E6600 וה-E6700 עם הזיכרון מטמון של 4 מגה ברמה L2, קוראים למעבדים בשם Conroe. כל מעבדי Core 2 Duo הינם מעבדים בעלי 2 ליבות (ליבה כפולה) עם תמיכה בכל הטכנולוגיות של אינטל.

זה כולל את הטכנולוגיות הבאות:

Execute Disable Bit° - Intel® EM64T - Dual-Core - Enhanced Intel SpeedStep® - Intel® VT± - זיכרון מטמון L2 בין 2MB עד 4MB.

### [עריכה] מעבדי Merom

כאמור סידרת ה-Core 2 Duo מתחלקת למספק שמות והמותג Merom הוא שם כולל למעבדים בסידרת Core 2 Duo אשר שוחררו למחשבים ניידים בלבד. הסידרה שוחררה לשוק ב-27 ביולי 2006 ביחד עם מעבדי Allendale ו-Conroe ושמות המעבדים מתחילים באות T וארבע ספרות אחרי האות. מעבדי Merom הם מעבדים הכי שונים בסידרת ה-Core 2 Duo וההבדל הגדול ביניהם לבין מעבדי ה-Core 2 Duo האחרים הוא במהירות ה-Front Side Bus, שהוא במהירות 667 מגה-הרץ (MHz) לעומת מהירות מעבדי ה-Core 2 Duo האחרים שהם במהירות 1066 מגה-הרץ (MHz). מעבדי ה-Merom שוחררו לשוק עם זיכרונות מטמון של 2MB עד 4MB ברמה L2, ועם מהירויות שעון בין 1.66 עד 2.33 ג'יגה-הרץ (GHz).

### [עריכה] מעבדי Allendale

Allendale, הינו שם שניתן למעבדים E6300 וה-E6400, שהם במהירויות שעון בין 1.86 עד 2.13 GHz-ג'יגה-הרץ. מעבדים אלו מתחילים מתחילים באות E וארבע ספרות אחרי האות או בשמם "Allendale", מעבדים אלו מתקדמים יותר בסידרת ה-Core 2 Duo המגיעים עם זיכרון מטמון של 2MB ברמה L2. מעבדים אלו פחות מהירים ממעבדי ה-Merom מבחינת הזיכרון מטמון וגם מבחינת מהירות השעון שלהם, אך מעבדי Allendale הם במהירות Front Side Bus של 1066 מגה-הרץ (MHz), מה שהופך אותם למהירים ומתקדמים יותר. מעבדי ה-Allendale שוחררו לשוק ב-27 ביולי 2006 בדיוק כמו מעבדי ה-Merom וה-Conroe.

### [עריכה] מעבדי Conroe

שני המעבדים במהירויות שעון בין 2.40 עד 2.66 GHz-ג'יגה-הרץ (E6600 וה-E6700) אשר מתחילים באות E וארבע ספרות אחרי האות או בשם השני שלהם "Conroe" הם מעבדים הכי מתקדמים בסידרת ה-Core 2 Duo ומגיעים עם זיכרון מטמון של 4MB ברמה L2. אפשר לראות שמעבדי ה-Allendale לא שונים ממעבדי ה-Conroe בהרבה וזה בגלל שרק מהירויות השעון של מעבדי Conroe מהירים יותר מאשר מעבדי ה-Allendale. עוד מאפיין חשוב זה הזיכרון המטמון אשר מגיע עם L2 עם 4MB ולא 2MB כמו מעבדי Allendale. מעבדי ה-Conroe שוחררו לשוק בדיוק באותו התאריך אשר מעבדי Merom ו-Allendale שוחררו (27 ביולי 2006).

סמל סידרת המעבדים Core 2 Extreme

## [עריכה] Core 2 Duo או Core 2 Extreme?

ConroeEX, או בשמו האמיתי X6800 הוא מעבד ששוחרר לשוק ב-29 ביולי 2006. ההבדלים היחידים בינו לבין מעבדי ה-Conroe (ה-E6600 ו-E6700) הוא שהשם שלו שונה באות וספרה אחת, מהירות השעון שלו מגיעה ל-2.93 ג'יגה-הרץ (GHz) וצריכת החשמל שלו הינה 75W. הרבה אנשים טועים כאשר חושבים שמעבד ה-ConroeEX הוא מעבד מסדרת ה-Core 2 Duo, זה נכון שהמעבד הוא אותו המעבד כמו ה-E6700 רק קצת יותר מהיר, ובכן אין זה אומר שהמעבד שייך לסידרה זו. חברת אינטל שחררה לשוק יומיים אחרי סידרת המעבדים Core 2 Duo את המעבד ConroeEX (שזה כינוי ואינו השם האמיתי) אשר לפי אינטל נכלל בסידרה חדשה יותר הנקראת Core 2 Extreme אשר יצאה רק עם המעבד X6800. חברת אינטל הודיעה שהמעבד X6800 הינו מעבד קצת יותר מתקדם ממעבדי ה-Conroe הרגילים ותוכנן בעיקר למשחקים ועבודות רציניות הדורשות מאמץ מחשוב גדול במיוחד. לא ידוע מדוע אינטל שיווקה את המעבד בסידרה חדשה במקום לשווק את המעבד עם מעבדי ה-Core 2 Duo שאינם שונים ממנו בהרבה, אבל אין ספק שמדובר במעבד זהה למעבדי ה-Core 2 Duo.

## [עריכה] טבלת מעבדי Core 2 Duo

## [עריכה] קישורים חיצוניים

- מעבדי Core 2 Duo - מעבדי Core 2 Duo באתר אינטל

## [עריכה] כתבות וסיקורים

- סקירת מעבדי Core 2 Duo - באתר Techreport.com
- בדיקת מעבדי Core 2 Duo - סקירת ובדיקת מעבדי Core 2 Duo נגד מעבדי אינטל ישנים יותר
- סקירת המעבד E6700

מקור: http://he.wikipedia.org../../../c/o/r/Core_2_Duo_7ad3.html

קטגוריות: ויקיפדיה: ערכים הדורשים שכתוב | מעבדים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Français
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- 中文