# FIM-43 רד-איי

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).
חייל עם טיל רד-איי

FIM-43 רד־איי (FIM-43 Redeye) הוא טיל כתף נגד מטוסים מונחה אינפרה אדום (מונחה חום) תוצרת ארצות הברית. ייצורו נפסק בספטמבר 1969 לאחר שכ־85,000 יוצרו. הרד-איי היה טיל הכתף הראשון בשירות מערך הנ"מ בחיל האוויר הישראלי וכונה "בזק". הטיל הוחלף על־ידי טיל הסטינגר.

מערך הנ"מ בחיל האוויר הישראלי זוקף לזכותו את הפלת הבכורה העולמית של כלי טיס באמצעות הרד־איי כאשר ב־11 ביוני 1982, היום השישי למלחמת לבנון, הצליח כוח של לוחמי נ"מ שצוייד בטיל הרד-איי, להפיל מיג-23 של חיל האוויר הסורי.

## [עריכה] נתונים (FIM-43C רד איי)

- אורך הטיל: 1.20 מטר (3 רגל 11.5 אינץ')
- אורך המשגר: 1.26 מטר (4 רגל 1.7 אינץ')
- מוטת כנפיים: 140 מ"מ (5.5 אינץ')
- קוטר: 70 מ"מ (2.75 אינץ')
- משקל הטיל: 8.3 ק"ג (18.3 ליב')
- משקל המשגר: 5 ק"ג (11 ליב')
- מהירות הטיל: מאך 1.7
- תקרת שירות: 2,740 מטר (9,000 רגל)
- טווח: 4,500 מטר (14,800 רגל)
- הנעה: Atlantic Research M115 רקטת דלק מוצק
- ראש קרב: M222 במשקל 1.06 ק"ג (2.35 ליב')

## [עריכה] קישורים חיצוניים

- הרד-איי מפיל מיג-23, באתר חיל האוויר הישראלי

מקור: http://he.wikipedia.org../../../f/i/m/FIM-43_%D7%A8%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%99_6396.html

קטגוריה: טילי קרקע-אוויר

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Deutsch
- Italiano