AN/TPQ-37 레이더 - 위키백과

# AN/TPQ-37 레이더

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

AN/TPQ-37 Firefinder 레이더는 미국 휴즈(후에 레이시온)에서 제작한 이동식 레이더 시스템이다. 날라오는 포탄을 역추적하여 적 포병의 위치를 알아내는 레이더이다.

50 km 밖에서 날라오는 적의 포탄, 로켓포 등을 동시에 최대 10개를 탐지, 정확한 발사위치를 찾아낸다.

많은 나라에서 사용중이며, 미육군의 장거리 포병의 주요한 기본장비이다.

## [편집] 작동

AN/TPQ-37은 작전중에 움직이지 않는다. 즉, 기계식이 아닌 전자식 레이더이다. 레이더는 90도 각도의 영역을 스캔하여 다가오는 로켓, 대포, 또는 mortar fire를 탐지한다.

다가오는 포탄을 탐지할 때 까지, 시스템은 추적 절차에 들어가기 전에 여러가지 탐지물체를 분류하며, 새로운 타겟을 계속적으로 찾는다.

발사된 포탄이나 로켓은 최고점에 도달하기 전인 최초의 발사 궤도만 레이더로 추적한다.

컴퓨터 프로그램은 추적 데이터를 분석하고 그 발사장소를 역추적 계산한다.

## [편집] 제식번호

JETDS{Joint Electronics Type Designation System 통합 전자제품 유형 명명 체계)에 따르면 AN/TPQ-37은 다음과 같은 의미를 같는다:

- "AN/" indicating a system nomenclature derived from the JTEDS
- "T" 는 'transportable', 즉 수송이나 이동이 가능하다는 것을 말한다. (반면에 'V' 는 vehicle-mounted, 즉 차량 장착형을 말한다)
- "P" 는 레이더를 의미한다
- "Q" 는 특별한 목적의 레이더를 말한다. 여기서는 대포병 임무를 말한다.
- "37" 은 일련번호다

## [편집] 주석과 참고 자료

## [편집] 더 보기

- AN/TPQ-36 레이더

## [편집] 바깥 고리

- 레이시온의 관련 웹페이지
- ROCS new upgrades for TPQ-36/37
- 글로벌 시큐리티]
- FAS

### [편집] 이미지 링크

- army-technology.com

레이시온
현재 생산품
AGM-129 ACM | JSOW | 메버릭 | 함 | 암람 | 피닉스 | 사이드와인더 | ALE-50 견인식 디코이 시스템 | ALR-67 레이더 경보 수신기 | AN/ASQ-228 ATFLIR | AN/TPQ-36 대포병 레이더 | AN/TPQ-37 대포병 레이더 | APG-63 및 APG-70 레이더 | APG-65, APG-73, 및 APG-79 레이더 | APQ-181 레이더 | AQM-37 제이호크 | ASARS-2 | AWG-9 레이더 | APG-71 레이더 | 토마호크 | 탄도 미사일 조기 경보 시스템 | 비치크래프트 1900 | 비치크래프트 베이런 | 비치크래프트 보난자 | 비치크래프트 킹에어 | 비치크래프트 모델99 | 재블린 | FIM-92 스팅어 | GMD | 패트리어트 | MIM-23 호크 | MPQ-64 센티넬 | 마크48 어뢰 | PAVE PAWS | 페이브웨이 | 페이브위에 IV | 팔랑스 CIWS | RAYDAC | RIM-116 램 | 레이시온 호커 4000 | 레이시온 호커 400XP | 레이시온 호커 800 | 레이시온 센티넬 | 함사용 X밴드 레이더 | SLQ-32 Electronic Warfare Suite | SQQ-32 Mine-hunting sonar | 스탠다드 | T-1 제이호크 | T-6 텍산2
회사정보
웹사이트 | 연간 매출액: $000 billion USD (FY2004) | 종업원수: 000명 | 종목명칭: NYSE: RTN |

원본 주소 "http://ko.wikipedia.org../../../a/n/2F/AN_TPQ-37_%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%8D%94_1d0e.html"

분류: 레이시온 | 레이더 | 미국의 무기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English