K-6 중기관총 - 위키백과

# K-6 중기관총

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

K-6 중기관총
종류 | 중(重)기관총
개발국가 | 대한민국
생산회사 | 통일중공업
시대 | 현대
역사
개발년도 |
생산기간 |
사용기간 |
사용국가 | 대한민국
사용된 전쟁 |
변형 |
생산량 |
제원
종류 |
구경 | 12.7mm
탄약 | 12.7mm M33 나토탄
강선 |
장탄 | 탄띠 급탄식
작동방식 |
총열 길이 |
전장 | 1654mm
중량 | 37Kg
발사속도 | 분당 450~600발
총구 속도 |
유효 사거리 |
최대 사거리 |

K-6 중기관총은 12.7mm 중기관총으로 대한민국 육군의 주력 중기관총으로 사용 중이다. K-6이란 이름은 독자 개발한 화기류의 6번째 모델이라는 의미다(K-1 기관단총, K-2 소총, K-3 경기관총, K-4 유탄기관총, K-5 권총, K-6 중기관총, K-7 소음기관단총).

K-6은 미국산 M2/QCB 모델을 기본으로 한 것이다. 미국의 M2 중기관총은 총열 교환때 시간이 오래 걸린다는 단점이 지적되곤 했는데, 이를 개량한 모델이 M2/QCB모델이었다. QCB는 Quick Change Barrel의 약자로, 말 그대로 5초만에 신속한 총열 교환이 가능한 모델이다. 그러나 미국은 이미 창고에 쌓아둔 기존 M2가 아직 많이 있다는 이유로 채용하지 않았는데, K6 중기관총은 바로 이 M2/QCB를 기본으로 했다.

현재 기존 M-2를 대체하여 보병지원 및 차재용 기관총(전차 및 장갑차 등)으로 사용 중이다.

원본 주소 "http://ko.wikipedia.org../../../k/-/6/K-6_%EC%A4%91%EA%B8%B0%EA%B4%80%EC%B4%9D.html"

분류: 중(重)기관총 | 대한민국의 화기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English