UH-1 - 위키백과

# UH-1

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

베트남 전쟁에서의 UH-1D

벨 헬리콥터사의 UH-1 이로코이즈는 보통, "휴이"라는 명칭으로 알려진, 다목적 군용 헬리콥터이다. 베트남 전에서 유명해졌다.

## [편집] 개관

미 해병대의 UH-1N

휴이는 미 육군에서 Bell Model 204를 이용하여 시험하면서, 1955년 부터 개발되었다.

최초의 제식번호인 HU-1 (helicopter utility)가 휴이라는 별명을 낳았다.

베트남에서 주요 임무는 일반 지원, 공중 공격, 화물 운반, 응급환자수송, 탐색구조, 전자전 등이었다. 전쟁기간동안, 휴이는 훨씬 큰 버전인 Model 205에 기초하여, 업그레이드 되었다. 이 버전은 최초 제식번호가 UH-1D이며, 1963년에 최초로 작전에 투입되었다.

## [편집] 제원 (UH-1D)

- 승무원: 4명
- 수송능력: 3,880 lb (14명의 보병, 또는 6명의 stretchers, 또는 화물)
- 길이: 57 ft 1 in(로터 포함) 17.4 m
- 동체 폭: 8 ft 7 in (2.6 m)
- 날개폭: 48 ft 0 in (14.6 m)
- 높이: 14 ft 5 in (4.4 m)
- 체공중량: 5,215 lb (2,365 kg)
- 탑재후중량: 9,040 lb (4,100 kg)
- 최대이륙중량: 9,500 lb (4,310 kg)
- 연료 탑재량: 1,400 lb (840 kg)
- 엔진: Lycoming T53-L-13B
- 프로펠러 유형: 터포샤프트
- 프로펠러 수: 1개
- 출력: 1,400 shp (1,045 kW)
- 최대속도: 135 mph (220 km/h)
- 순항속도: 125 mph (205 km/h)
- 항속거리: 315 mi (510 km)
- 운용고도: 19,390 ft (5,910 m) (날씨, 기온 등에 따라 다르다)
- 상승율: 1,755 ft/min (8.9 m/s)
- 추력대중량비: 0.15 hp/lb (0.25 kW/kg)
- 무장:
  - 1x 7.62 mm M240 machine gun, or 1x 7.62 mm GAU-17 machine gun
  - 2x 7-shot or 19-shot 2.75 in (70 mm) rocket pods

## [편집] 바깥 고리

- The Bell UH-1 Huey
- FAS.org Huey profile

## [편집] 관련 항목

위키미디어 공용에 이 글에 관한 미디어 자료가 있습니다.

  UH-1

관련 기종

- Bell UH-1F
- Bell 212
- Panha Shabaviz 2-75

원본 주소 "http://ko.wikipedia.org../../../u/h/-/UH-1_8acc.html"

분류: 미국의 군용 헬리콥터 | 베트남 전쟁의 무기 | 대한민국의 군용기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Suomi
- Türkçe