HK 21A1 - Vikipēdija

# HK 21A1

### Vikipēdijas raksts

Dažādu kalibru piemērojumi un magazīnu barošanas iespēja nebija vajadzīga lielākajai daļai pircēju, un tās tika atmestas Vācijas kompānijas Heckler und Koch 1971. gadā izstrādātajā HK 21A1. Šim izstrādātajam galveno uzdevumu ložmetējam galvenā

HK 21A1

funkcija bija pret personālu. Šis ložmetējs atšķirībā no tā priekšteča HK 21 ir barojams tikai no patronlentes.

## [izmainīt šo sadaļu] Parametri

- Tips: Vieglais ložmetējs
- Ražotājvalsts: Vācija
- Gads: 1971
- Kalibrs: 7.62 mm
- Svars: 8.3 kg
- Munīcija: 7.62 x 51 mm NATO
- Padeve: 50, 100, 200 ložu patronlente

Ierocis | Uguns temps | Nodarījums | PEN | Izmērs | SS | Šaušanas režīms
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
HK 21A1 | 10 | 4 | 2-3-Nil | 6 | 3 | 13
HK 21A1 (uz divkāja) | 10 | 4 | 2-3-Nil | 6 | 1 | 7
HK 21A1 (uz trijkāja) | 10 | 4 | 2-3-Nil | 6 | 1 | 4

## [izmainīt šo sadaļu] Raksturojums

HK 21A1 ir HK 21 uzlabojums un vienīgā izmaiņa ir iespējas izmantot magazīnas atmešana. HK 21A1 ir tikai no patronlentes barojams. Tika veikti arī pārveidojumi, lai atļautu pielādēšanu nepaceļot vāku, un HK 21A1 šauj no aizvērta nevis atvērta aizslēga, kas padara pārlādēšanu daudz vieglāku un ātrāku. Tas tika ieviests 1971. gadā un jau 1978. gada martā HK piedāvā HK 21A1 ar 5.56 mm variantu (HK 23A1) priekš turpmākas SAW testēšanas. HK 21A1 testēja ASV armija tai pašā laikā, kad tika testēts FN Minimi, bet ASV tomēr izvēlējās FN Minimi. Zināms, ka šis ierocis izmanto 1200 m tēmēkli. HK 21A1 ražošana Heckler und Koch pašlaik ir pārtraukta, bet pēc licences tas joprojām tiek ražots Portugālē un Grieķijā. Tas ir atrodams Meksikas un Bangladešas bruņoto spēku sauszemes bruņojumā.

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../h/k/_/HK_21A1_2e8d.html"

Kategorija: Ložmetēji

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt