Ariane 5ES - Vikipēdija

# Ariane 5ES

### Vikipēdijas raksts

Ariane 5ES
Ariane 5ES ATV
Pielietojums | Kosmiskā nesējraķete
Raķešu saime | Ariane
Raķešu grupa | Ariane 5
Valsts | Francija / Eiropa
Izgatavotājs | EADS
Izmēri
Augstums | 53 m
Diametrs | 5,4 m
Masa | 780 000 kg
Pakāpju skaits | 2
Celtspēja
Derīgā krava uz LEO | 21 000 kg
Derīgā krava uz GTO | 8000 kg
Lidojumu kopsavilkums
Statuss | vēl nav lidojis
Starta vietas | Kuru
Startu skaits | 0
Pirmais lidojums | -
Pakāpes

(0. pakāpe - 2 gab.

EAP P241
Étage d'Accélérations à Poudre P241
Tips | cietās degvielas starta paātrinātājs
Dzinējs | P241 (1 gab.)
Vilkme | 7080 kN
Pilna masa | 278 330 kg
Sausmasa | 38 200 kg
Diametrs | 3,05 m
Garums | 31,6 m
Degviela | cietā: NH4ClO4 / Al / HTPB

1. pakāpe - 1 gab.

EPC H173
Étage Principal Cryogénique H173
Tips | kriogēnā raķešpakāpe
Dzinējs | Vulcain 2 (1 gab.)
Vilkme | 1350 kN (vakuumā)
Pilna masa | 185 500 kg
Sausmasa | 14 100 kg
Diametrs | 5,46 m
Garums | 30,50 m
Degviela | H2 / LOX

2. pakāpe - 1 gab.

EPS L10
Étage à Propergol Stockables L10
Tips | augšējā pakāpe
Dzinējs | Aestus (1 gab.)
Vilkme | 27 kN (maks.)
Pilna masa | 11 200 kg
Sausmasa | 1200 kg
Diametrs | 3,96 m
Garums | 3,4 m
Degviela | N2O4 / C2N2H6

)

| Šis ar raķeštehniku saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to.

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../a/r/i/Ariane_5ES_307d.html"

Kategorijas: Nepabeigti raksti par raķeteštehniku | Ariane-5

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Svenska