Delta-4 Heavy - Vikipēdija

# Delta-4 Heavy

### Vikipēdijas raksts

Delta-4 Heavy
Delta IV Heavy
Pirmais Delta-4 Heavy starta laukumā
Izgatavotāja nosaukums | Delta-4050H
Pielietojums | Kosmiskā nesējraķete
Raķešu saime | Delta
Raķešu grupa | Delta 4
Valsts | ASV
Izgatavotājs | Boeing
Izmēri
Augstums | 70,7 m
Diametrs | 5 m
Masa | 733 400 kg
Pakāpju skaits | 2
Celtspēja
Derīgā krava uz LEO | 23040 kg
Derīgā krava uz GTO | 13000 kg
Lidojumu kopsavilkums
Statuss | izmēģinājumi
Starta vietas | Kanaverala, Vandenberga
Startu skaits | 1
Veiksmīgie | 0
Daļēji sekmīgi | 1
Avārijas | 0
Pirmais lidojums | 21.12.2004
Pakāpes

(1. pakāpe - 3 gab.

Common Booster Core (CBC)
Tips | unificēta šķidrās degvielas pakāpe
Dzinējs | RS-68 (1 gab.)
Vilkme | 3312,755 kN
Pilna masa | 226 400 kg
Sausmasa | 26 760 kg
Diametrs | 5,1 m
Garums | 40,8 m
Degviela | LOX/LH2

2. pakāpe - 1 gab.

Delta-4 2.pakāpe (5m)
Tips | kriogēnā pakāpe
Dzinējs | RL-10B-2 (1 gab.)
Vilkme | 110.050 kN
Pilna masa | 24 170 kg
Sausmasa | 2850 kg
Diametrs | 5 m
Garums | 12 m
Degviela | LOX/LH2

)

| Šis ar raķeštehniku saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to.

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../d/e/l/Delta-4_Heavy_a56f.html"

Kategorijas: Nepabeigti raksti par raķeteštehniku | Delta-4

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt