Avia BH-21 - Vikipēdija

# Avia BH-21

### Vikipēdijas raksts

## [izmainīt šo sadaļu] Avia BH-21 biplāns iznīcinātājs

Avia BH-21

1919. gadā, jaunajā Čehoslovakijas republikā tika dibināts uzņēmums Avia, kas tolaik bija tikai neliela aviobūves rūpnīca Čakovicē. Par galvenajiem inžinieriem 1927.g., kad Avia pārcēlās uz Prāgu, bija Pāvels Benešs un Miroslavs Hajns. Par BH-21 priekšteci bija biplāns iznīcinatajs BH-17 –uzkonstruēts 1934.g. Salīdzinot ar BH-17, jaunjam iznīcinātājam bija izmainīta aukšējā korusa dļa, lai uzlabotu redzamību pilotam un starp riteņiem tika izvietots izbīdamais radiātors. Čehoslovakijas Gaisa Spēki (GS) iegadājās 137 šada tipa lidmašīnas, kuras bija bruņojumā līdz 30.g. sākumam, pēc tam šo tipu nomainīja iznīcinātājs,šī paša uzņēmuma konstrukcijas, B-33. Šakot no 1925.g. šīs lidmašīna, pēc licenzes, ražoja Beļģijā, rūpnīcās SABCA un SEGA, kopumā priekš Beļģijas GS tika izgatavoti atbilstoši 44 un 39 lidmašīnas.

Avia BH-21

## [izmainīt šo sadaļu] Tehniskie parametri

Škirklis | Parametri
--- | ---
Konstruēšanas gads | 1925 - ?
Ražotajs | Avia
Konstruktori: | Pāvels Benešs / Miroslavs Hajns
Spārnu izmērs | 8,90 m
Lidmašīnas garums | 6,87 m
Lidmašīnas augstums | 2,74 m
Spārna laukums | 21,96 m²
Tukšas lidm. massa | 720 kg
Maksimālā lidm. massa | maximal 1.084 kg
Maksimālais ātrums | 245 km/h 3.000 m augstumā
Nolidošanas laiks 5.000 m | 13 min
Lidošnas maksim. augstums | 5.500 m
Nolidošnas attālums | 550 km
Ekipāža | 1 (Pilot)
Dzinējs | 1x Hispano-Suiza 8Fb (Ražots Škoda)
Jauda | 231 kW / 310 zs
Bruņojums | divi 7,7 mm Vickers MG ložmetēji.

## [izmainīt šo sadaļu] Informācija

- Avia (Авиа) BH-21
- BH-21
- BH-21
- Avia BH.21 Czechoslovakian Air Force
- Avia BH 21

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../a/v/i/Avia_BH-21_c538.html"

Kategorijas: Čehoslovākijas aviācija | Lidmašīnas

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- English
- Deutsch