# 7,5cm KwK 37 L/24

### Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

«7,5cm KwK 37 L/24» ( «7,5cm Kampfwagenkanone 37 L/24» ) var en standard stridsvognskanon brukt i en rekke tyske stridsvogner under den andre verdenskrig. Den var egentlig en haubitser beregnet på nærstøtte for infanteri, men kunne også bruke panservernammunisjon. Den ble først brukt i 1938 og forble i bruk til slutten på den andre verdenskrig.

#### [rediger] Spesifikasjoner 7,5cm KwK 37 L/24

- Kaliber: 75 mm
- Lengde: 1768 mm
- Vekt: 285,5 kg
- Utgangshastighet: 385 m/s ( «Pzgr39» )
- Ammunisjonstyper:
  - «Pzgr39» panserbrytende ammunisjon
  - «Sprgr» eksplosiv ammunisjon
  - «Gr38 H1» eskplosiv, panserbrytende ammunisjon
  - «Nbgr» røykleggende ammunisjon

#### [rediger] Kampkjøretøyer utstyrt med 7,5cm KwK 37 L/24

- PzKpfw III Ausf.N
- PzKpfw IV Ausf.A
- PzKpfw IV Ausf.B
- PzKpfw IV Ausf.C
- PzKpfw IV Ausf.D
- PzKpfw IV Ausf.E
- PzKpfw IV Ausf.F1
- StuG III Ausf.A ( som «7,5cm StuK 37 L/24» )
- StuG III Ausf.B ( som «7,5cm StuK 37 L/24» )
- StuG III Ausf.C ( som «7,5cm StuK 37 L/24» )
- StuG III Ausf.D ( som «7,5cm StuK 37 L/24» )
- StuG III Ausf.E ( som «7,5cm StuK 37 L/24» )
- SdKfz 250/8
- SdKfz 251/9
- SdKfz 233

Hentet fra «http://no.wikipedia.org../../../7/%2C/5/7%2C5cm_KwK_37_L_24_6ba0.html»

Kategorier: Våpen fra andre verdenskrig | Stridsvognbestykning

##### Views

- Artikkel
- Diskusjon
- Nåværende versjon

##### prosjektrelatert

- Hjelp
- Ny bruker?
- Prosjektportal
- Last opp fil
- Tinget

##### Søk

##### Andre språk

- English