# Bergepanzer 1

### Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bergepanzer I
Intet bilde
Dimensjoner
Lengde | 7570 mm
Bredde | 3250 mm
Høyde | 2700 mm
Bakkeklaring | 440 mm
Stridsvekt | 39 800 kg
Mannskap | 4
Framdrift og ytelse
Motor | MTU MB 838 10-sylindret diesel ( kW, 830 hk)
Hjuloppheng |
Drivverk | belter
Maks grøftbredde | 3000 mm
Maks vadedybde | 2100 mm
Vertikalt hinder | 1150 mm
Klatrehelling | 60 %
Sidehelling | 30 %
Topphastighet (vei) | 62 km/h
Rekkevidde (vei) | 850 km
Bestykning og pansring
Hovedbestykning | 2 × 7,62 mm mitraljøse
Annen bestykning |
Pansring | 35 mm estimert

Bergepanzer 1 er en pansret bergningsvogn fra tyske MaK. Den er utviklet for den tyske hæren, men brukes også i en noe modifisert versjon av det norske forsvaret.

Kjøretøyet er utviklet av Porsche, men ble produsert av MaK. Det er eller har vært i tjeneste med Australia, Belgia, Canada (som Taurus), Tyskland, Hellas, Italia, Nederland, Norge og Tyrkia.

I det norske forsvaret blir bergepanzeren ofte referert til som «Bergeburger», uvisst av hvilken årsak.

## [rediger] Kilder

Foss, Christopher; Jane's AFV Recognition Handbook, Jane's, ISBN 0-7106-1043-2

Hentet fra «http://no.wikipedia.org../../../b/e/r/Bergepanzer_1.html»

Kategori: Bergepansere

##### Views

- Artikkel
- Diskusjon
- Nåværende versjon

##### prosjektrelatert

- Hjelp
- Ny bruker?
- Prosjektportal
- Last opp fil
- Tinget

##### Søk

##### Andre språk

- Deutsch