# Apparatdykking

### Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Opprydning: Denne artikkelen trenger en opprydning for å oppnå en høyere standard. Du kan hjelpe Wikipedia med å forbedre den.
En person som bedriver apparatdykking

Apparatdykking er en form for dykking som utføres ved at dykkeren har på seg utstyr som sørger for pustegass. Dykkeren kan dermed oppholde seg under vann i lengre perioder. Apparatdykking er også kjent som SCUBA-dykking (SCUBA er et akronym for Self-Contained Underwater Breathing Apparatus).

## [rediger] Typer

Det finnes en rekke typer apparatdykkingutstyr:

### [rediger] Åpne systemer

Denne typen utstyr avgir pustegassen til omgivelsene.

### [rediger] Demand-systemer

Aqua-lunge - Et system som består av en eller flere flasker som har et høyt trykk av pustegass. Denne er koblet sammen til en pusteventil som forsyner dykkeren med den mengde pustegass osm er nødvendig på den aktuelle dybden. Se også dykkeflasker for mer informasjon om flasker og hvordan de er arrangert.

#### [rediger] Konstant strøm av gass

Dette var åpne systemer uten en pusteventil. De slapp opp for luft hurtigere enn Aqua-lungen. Det ble gjort forsøk på å lage og bruke disse før 1939 til å bruk under dykking og til industrielt bruk, men de var ikke særlig vellykede. Eksempler på disse var Ohgushi's Peerless Respirator og Commandant le Prieur's breathing sets (se også under Historie).

#### [rediger] To slange åpne scuba-systemer

De første aqualungene hadde en eller flere (vanligvis to) flasker i lengderetningen på dykkerne. Første- og andretrinnet på ventilen var en stor og sirkulær ventil pakke som var montert på toppen av flaskepakken. Den hadde to store pusteslanger slik som det er på mange moderne reabrethere.

Returslangen var ikke for gjenpusting, men for at returventilen måtte være på samme dybde som ventilens andretrinns membran for å unngå trykkforskjeller som kunne ha ført til «free-flow» eller pustemotstand pga dykkernes posisjon i vannet.

Scuba utstyr i denne perioden hadde ikke noe utstyr for oppdriftskontroll (vest), men et enkelt seletøy som på en ryggsekk. De hadde heller ikke ofte en bakplate slik at flaskene lå direkte mot dykkerens rygg.

#### [rediger] Enkel slange åpen scuba systeme

De fleste moderne åpne scuba systemer har en pusteventil som består av et førstetrinn som er en trykkreduseringsventil montert på flaskekranen. Andretrinnet som består av munnstykket er koblet til førstetrinnet med en trykkslange. Denne typen pusteventil betegnes enkel slange ventil. De fleste moderne ventiler har også en ekstra andretrinn som kalles «octopus» eller alternativ luftkilde.

Det er flere metoder å montere åpne systemer på en dykker. Vanligvis er de montert på en oppdriftskontrollvest (på engelsk ofte betegnet som BCD), vingevest som dykkeren har på seg. Eldre typer hadde en vest som en tredde over hode og da måtte en bruke seletøy med bakplate som var montert direkte på flasken.

Ved mer avanserte former for dykking er dekompresjonsflasker (stage flasker) festet til vesten, ofte ved help av D-ringer.

#### [rediger] Flytende gass åpne scuba systemer

Det har vært forsøkt å lage flytende gass åpne scuba-systemer som har flytende lufttanker istederfor flasker med komprimert luft. En type er den russsike Kriolang som var kopiert fra Jordan Kleins «Mako» cryogenic open-circuit diving set.

Denne lenken viser bilder Kriolang som ble laget i 1974. Dykketiden var høyst sannsynlig flere timer, men det måtte fylles umiddelbart før bruk.

### [rediger] Rebreathers - gjenpustere

Se også rebreather.

I disse typene puster dykkeren inn og ut av en pustesekk. Oksygenet som blir brukt av dykkernen blir erstattet fra en gassflaske. Karbondioksyd som er avfallsproduket etter forbrenning i kroppen blir vanligvis tatt bort i en beholder som inneholder en karbondioksydabsorbant. Denne typen utstyr er kjent som lukket system. Det er veldig økonomisk i bruk av pustegass og gir dykkernen mulighet til å oppholde seg mye lengere under vann i forhold til åpne systemer.

### [rediger] Alternativer til scuba

- Overflateforsynt dykking er vanligvis brukt i yrkesdykking for lange og dype dykk. Dykkernen er her koblet til en "navelstreng" til overflaten som forsyner dykkernen med pustegass,noen ganger også med varmt vann for å varme opp dykkedrakten og vanligvis med kommunikasjonsutstyr.
- Fridykking - svømme under vann ved å holde pusten.
- Snorkeldykking - en form for fridykking der dykkernes hode kan forbli under vann fordi dykkeren er i stand til å puste gjennom et kort rør kjent som en snorkel.

## [rediger] Pustesett som brukes på land

Uavhengige pustesett er også brukt på land (for eksempel i industrien (gruveredning) og brannvern) og blir da benevnet SCBA = Self Contained Breathing Apparatus. Industrielle rebreathere har også blitt brukt siden 1990. Rebreatherteknologi er også brukt i romdrakter

De første åpne system indistrielle pusteappartater ble laget ved å modifisere designet til Cousteau aqualunger

## [rediger] Historie

Første gang bruken av lufttanker nevnes er i Italia i det 15 århundre. Leonardo da Vinci nevner i sitt verk Atlantic Codex (Biblioteca Ambrosiana, Milano) at systemer ble brukt til kunstig å puste under vann. Han forklare imidlertid ikke i detalj hva som beskrevet under «dårlig menneskelig natur» gikk ut på å ta i bruk dette systemet for å synke ship og endatil begå mord. Enkelte bilder viste imidlertid forskjellige typer av snorkler og luft flasker (som var montert på brystet) som tdyligvis ikke hadde noen ekstern tilkobling. Andre tegninger viser et komplett undervannsett, med en drakt som også inkluderte en slags type maske med en beholder for luft. Dette oppsettet var så detaljert at det også inkluderte en urinoppsamler (disse finner du også på enkelte tørrdrakter fra vår tid når lange dykk skal utføres).

I 1829 laget Charles og John Deane fra Whitstable i Kent i England den første luftpumpende dykkehjelm. Det er sagt at ideen oppstod da de skulle redde hester fra en stall som brente. De brukte da en brannvannpumpe (brukt som en luftpumpe) og en en hjelm fra en ridderrustning.

## [rediger] Eksterne lenker

- Norges Dykkeforbund
- Diving in Norways dykkeguide (wiki guide)
- Divers Alert Network
- Brief history of diving - From antiquity to the present.
- Apparatdykking
- Top Scuba Sites - Scuba sites as ranked by user popularity.
- Scuba Monster - Scuba Usenet discussions and archive.no:Apparatdykking

Hentet fra «http://no.wikipedia.org../../../a/p/p/Apparatdykking.html»

Kategorier: Opprydning 2006-11 | Dykking

##### Views

- Artikkel
- Diskusjon
- Nåværende versjon

##### prosjektrelatert

- Hjelp
- Ny bruker?
- Prosjektportal
- Last opp fil
- Tinget

##### Søk

##### Andre språk

- Anglo Saxon
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Português