# 7,5cm KwK 40 L/48

### Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

«7,5cm KwK 40 L/48» ( «7,5cm Kampfwagenkanone 40 L/48» ) var en standard stridsvognskanon brukt i en rekke tyske stridsvogner under den andre verdenskrig. Den ble først brukt i 1943 og forble i bruk til slutten på den andre verdenskrig.

#### [rediger] Spesifikasjoner 7,5cm KwK 40 L/48

- Kaliber: 75 mm
- Lengde: 3899 mm
- Vekt: 497 kg
- Utgangshastighet: 750 m/s ( «Pzgr39» )
- Ammunisjonstyper:
  - «Pzgr39» panserbrytende ammunisjon
  - «Pzgr40» panserbrytende ammunisjon
  - «Sprgr» eksplosiv ammunisjon
  - «Gr38 H1» eskplosiv, panserbrytende ammunisjon
  - «Nbgr» røykleggende ammunisjon

#### [rediger] Kampkjøretøyer utstyrt med 7,5cm KwK 40 L/48

- PzKpfw IV Ausf.G
- PzKpfw IV Ausf.H
- PzKpfw IV Ausf.J
- StuG III Ausf.F ( som «7,5cm StuK 40 L/48» )
- StuG III Ausf.F/8 ( som «7,5cm StuK 40 L/48» )
- StuG III Ausf.G ( som «7,5cm StuK 40 L/48» )
- Sturmgeschütz IV

Hentet fra «http://no.wikipedia.org../../../7/%2C/5/7%2C5cm_KwK_40_L_48_16be.html»

Kategorier: Våpen fra andre verdenskrig | Stridsvognbestykning

##### Views

- Artikkel
- Diskusjon
- Nåværende versjon

##### prosjektrelatert

- Hjelp
- Ny bruker?
- Prosjektportal
- Last opp fil
- Tinget

##### Søk

##### Andre språk

- English