# 9 x 17 mm Browning

### Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Patronen 9x17 Browning ble utviklet av J.M Browning rundt 1908. Den var ment for mindre pistoler uten låsing og ble ganske populær i USA og approbert i enkelte europeiske land som Italia og Tyrkia. Den er en som en kortere, svakere utgave av 9mm. Vanlig ballistikk er 5,8 grams kule på 300 m/s mot 9mm P´s 7,5 gram på 380 m/s. Siden de fleste .380 pistoler mangler låsing er rekylen omtrent det samme som en 9mm, og den gir dermed ingen fordeler i så måte.

Hentet fra «http://no.wikipedia.org../../../9/_/x/9_x_17_mm_Browning_570c.html»

Kategori: Ammunisjon

##### Views

- Artikkel
- Diskusjon
- Nåværende versjon

##### prosjektrelatert

- Hjelp
- Ny bruker?
- Prosjektportal
- Last opp fil
- Tinget

##### Søk

##### Andre språk

- English
- Français
- Norsk (nynorsk)
- Polski