# Aburire

### De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Acest articol trebuie pus în formatul standard conform manualului de stil.
Eticheta aceasta trebuie ştearsă la încheierea standardizării. Articolul a fost etichetat în luna august 2006.

(TEHN.), tratament care constă în supunerea la acliunea aburului a unor materiale sau a unor produse industriale pentru a le îmbunătăli calitălile sau pentru a accelera unele procese de prelucrare a lor. Aburirea materialelor textile se efectuează cu scopul de a le pregăti pentru curăjire sau vopsire, pentru relaxarea şi înviorarea fibrelor, pentru fixarea dimensiunilor şi a formei produselor finite etc. Aburirea lemnului se efectuează în vederea uscării şi colorării lui, a distrugerii ouălor şi larvelor de insecte, a spălării substănlelor albuminoide şi a măririi plasticităkii. Această aburire este necesară pentru prelucrarea ulterioară a lemnului (curbare, tăiere plană etc.). Aburirea betonului se face pentru accelerarea întăririi lui ; se utilizează mai ales la confeclionarea prefabricatelor. V. şi autoclavizare.Acest articol conţine text din Dicţionarul Enciclopedic Român 1962, aflat acum în domeniul public.

Adus de la "http://ro.wikipedia.org../../../a/b/u/Aburire.html"

Categorii: Articole de curăţat din august 2006 | Articole din D.E.R. 1962

##### Views

- Articol
- Discuţie
- Versiunea curentă

##### Caută