FDDI - Wikipedija, prosta enciklopedija

# FDDI

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Nabor internetnih protokolov
Plast | Protokol
aplikacijska plast | DNS, FTP, HTTP, IMAP, IRC, NNTP, POP3, SIP, SMTP, SSH, Telnet, BitTorrent ...
transportna plast | DCCP, TCP, UDP, SCTP, RTP ...
omrežna plast | IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, ARP ...
plast podatkovne povezave | ECP, ATM, DDCMP, BSC, LAPB, LAPD, LLC, SDLC ...
fizična plast | Token ring, Ethernet, FDDI, PPP, Wi-Fi ...

FDDI (angleško Fiber Distributed Digital Interface) je standard za povezovanje računalnikov v lokalnem omrežju.

FDDI je stndardizirano hitro, vsaj za čas nastanka, omrežje (100 Mb/s) topologije obroč, ki uporablja optični medij za prenos podatkov. Standarde je izdal American National Standards Institute (ANSI) leta 1986. Načrtovan je bil za hitre računalnike, ki se niso zadovoljili z obstoječimi arhitekturami 10Mb/s Ethernet ali 4Mb/s Token Ring.

FDDI se uporablja za omogočevanje zelo hitrih povezav v različnih omrežjih. Lahko se uporablja za mestna omrežja (Metropolitan Area Networks, MAN), za povezovanje omrežij v mestih z visokohitrostnimi optičnimi povezavami. FDDI je omejen na 100km (brez sekundarnega obroča na 200km), ki predstavlja maksimalno velikost obroča, zato FDDI resnično ni narejen za uporabo v WAN tehnologijah.

FDDI uporabljajo tudi lokalna omrežja (LAN), ki zahtevajo hiter prenos podatkov in dobre povezave. To so omrežja ustvarjena za delovne računalnike ali druge računalnike, ki potrebujejo visoko podporo, ker se ukvarjajo z aplikacijami, kot so video, računalniško podprta proizvodnja (CAM) in računalniško podprto načrtovanje (CAD).

FDDI delujejo kot omrežna hrbtenica, na katero se lahko povezujejo lokalna omrežja z nižjimi hitrostmi povezave. Ni pa pametno, da povežemo vse podatkovne procese v podjetju na en sam LAN, ker se lahko omrežje poruši in napaka lahko ustavi notranje delovanje vseh podatkovnih operacij.

## [uredi] Značilnosti

- 100 Mbit/s prenosna hitrost,
- logična topologija obroča,
- fizično topologija enojnega ali celo dvojnega obroča,
- lahko je kombinirana s topologijo zvezda.

  Ta članek, ki se nanaša na medmrežje, je škrbina; Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite z vsebino.

Vzpostavljeno iz »http://sl.wikipedia.org../../../f/d/d/FDDI_f7c4.html«

Kategoriji: Škrbine o internetu | Internet

##### Views

- Članek
- Pogovor
- Trenutna redakcija

##### občestvo

- Portal občestva
- Pod lipo
- Stik z nami

##### podpora

- Pomoč
- Denarni prispevki

##### Iskanje

##### V drugih jezikih

- Български
- Bosanski
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- 中文