Këndi i shikimit - Wikipedia

# Këndi i shikimit

### Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë

Këndi i shikimit (anglisht: viewing angle) është këndi brenda të cilit mund të vështrohet një pamje (plan, hapësirë). Zakonisht ky term përdoret në teknologjinë e ekraneve të mbushur me lëng të kristaltë 'LCD'. Te këta ekrane, duke kaluar shkallën 80° (matur nga normalja mbi plani e ekranit) të shikimit, fillon humbja e kontrastit të fotografisë dhe shikimi i saj fillon të jetë i pamundur deri në një shkallë aq të lartë saqë kontrasti fillon e pasqyrohet (ndryshimi i ngjyrave).

Këndi i shikimit të syrit (për një sy) në hapësirë është diku 150° dhe një zonë të përbashkët prej 120°. Mirëpo përpunimi i informatave në tru bëhet vetëm për një zonë të ngushtë diku rreth 1,5°.

## [redaktoni] Shiko dhe këtë

- Perspektiva
- ClearLCD teknikë e përdorur në gjenerat e reja të televizorëve LCD të firmës Philips.

Marrë nga "http://sq.wikipedia.org../../../k/%C3%AB/n/K%C3%ABndi_i_shikimit.html"

Kategoria: Politeknik

##### Views

- Artikulli
- Diskutimet
- Versioni i tanishëm

##### Kërko