ซิกส์ซิกมา - วิกิพีเดีย

# ซิกส์ซิกมา

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) คือโครงการในการบริหารคุณภาพของงานและการบริหารการจัดการ

ซิกมา คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าความแปรปรวน ซึ่งเห็นง่าย ๆ คือเมือเวลาที่เราหาค่าเฉลี่ยของประชากรก็จะได้ค่าความแปรปรวนออกมาด้วยเสมอ (หากเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก็จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใช้ S.D.) ฉะนั้นค่า 6 sigma ก็คือค่าเฉลี่ย +/- ค่าของความแปรปรวนไป 6 ช่วง ทีนี้ค่าเฉลี่ยเมื่อ +/- 1 sigma ก็จะมีพื้นที่ครอบคลุม 68.28% เมื่อเรานำมาวาดกราฟการแจกแจง โดยสมมติให้พื้นที่ใต้กราฟทั้งเท่ากับ 100% ฉะนั้นเมื่อเรานำค่าเฉลี่ยเมื่อ +/- 2 sigma ก็จะมีพื้นที่ครอบคลุม 95.46% และเมื่อ +/- 3 sigma ก็จะมีพื้นที่ครอบคลุม 99.73%

มาพิจารณาที่กรณี +/- 3 sigma นั่นแสดงว่า น่าจะมีความผิดพลาดได้ที่ .27% ทีนี้ก็นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ก็เลยหมายถึง การพยายามที่จะทำให้มีคุณภาพที่เป้าหมายผิดพลาดได้ไม่เกิน 27 ครั้ง จากบริการทั้งหมด 10,000 ครั้ง พอเห็นภาพหรือยังครับ หากเป็น +/- 4 sigma หรือ +/- 5 sigma หรือ +/- 6 sigma ก็จะมีระดับคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือ ความผิดพลาดจะลดลงเรื่อย ๆ หรือที่เรียกว่าภาวะไร้ข้อบกพร่อง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Zero Defect หรือ Defect Free ซึ่งที่ระดับ 6 sigma ก็จะมีความผิดพลาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง จากบริการทั้งหมด 1,000,000,000 ครั้ง (เพิ่มเติมจากเอกสาร เมื่อ +/- 4 sigma ก็จะมีพื้นที่ครอบคลุม 99.9937%, เมื่อ +/- 5 sigma ก็จะมีพื้นที่ครอบคลุม 99.999943%, เมื่อ +/- 6 sigma ก็จะมีพื้นที่ครอบคลุม 99.9999998%)

โมโตโรลาซึ่งเป็นบริษัทที่คิดและนำแนวคิดนี้มาใช้ บอกว่าหากระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ระดับคุณภาพจะเลื่อนไปในทิศทางที่ลดลงประมาณ 1.5 sigma หรือที่เรียกว่า 1.5 sigma shift จึงต้องมีการปรับใหม่โดยเลื่อนค่าเฉลี่ยไปทางบวก ณ ตำแหน่ง + 1.5 sigma เดิม ก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟใหม่เป็น 99.999660% ที่ระดับ 6 sigma นั่นคือค่าความผิดพลาดใหม่ที่ยอมรับได้จะไม่เกิน 3400 ครั้ง จากบริการทั้งหมด 1,000,000,000 ครั้ง หรือจำตัวเลขใหม่ง่าย ๆ เป็น ไม่เกิน 3.4 /1,000,000 นั่นเอง

ความสำคัญอยู่ที่การนำมาใช้มากกว่าว่ากระบวนการไหนอย่างไรที่ต้องการคุณภาพระดับ 6 sigma หรือน้อยกว่านั้น เช่นการผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สำหรับนาฬิกา แต่นาฬิกานั้นใช้กับเครื่องบิน ใช้กับปืนต่อสู้อากาศยาน หรือใช้สำหรับการแขวนที่บ้านเพื่อบอกเวลา ย่อมจะแตกต่างกันในการพิจารณา อย่างนี้เป็นต้น (ตัวเลขที่แม่นยำได้จากเอกสารประกอบของ สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล, 2546ในภายหลังจากการวางหูโทรศัพท์พูดคุยกันแล้ว)

## [แก้] เว็บลิงก์ภายนอก

- เพิ่มเติมภาพประกอบ 6 sigma Model

| ซิกส์ซิกมา เป็นบทความเกี่ยวกับ วิชา ความรู้ และศาสตร์ต่างๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ ซิกส์ซิกมา ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ
ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../%E0%B8%8B/%E0%B8%B4/%E0%B8%81/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2.html".

หมวดหมู่: บทความเกี่ยวกับ ความรู้ ที่ยังไม่สมบูรณ์ | การบริหาร | ความรู้

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา

##### ภาษาอื่น

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Svenska
- 中文