พัดลมไอน้ำ - วิกิพีเดีย

# พัดลมไอน้ำ

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พัดลมไอน้ำ (fan fogger) เป็นพัดลมที่พ่นหมอกหรือไอน้ำ มีทั้งใช้ภายนอกอาคาร และภายในอาคาร พัดลมไอน้ำทำงานโดยการใช้ปั๊มแรงดันสูงส่งน้ำผ่านไปยังหัวพ่น (nozzle) ที่มีรูพ่นขนาดเล็ก จะทำให้เกิดละอองน้ำขนาดเล็กมาก ระเหยและดูดเอาอากาศที่ร้อนออกไป และ ส่งไอน้ำได้ไกลขึ้นไปอีกด้วยพัดลม พัดลมไอน้ำเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2545

การใช้พัดลมไอน้ำที่ถูกต้อง ควรใช้ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ว่าในร่มหรือกลางแจ้ง ถ้าอากาศถ่ายเทไม่ดี จะทำให้ไอน้ำจับตัวเป้นหยดน้ำได้ ในขณะที่มีความชื้นในอากาศมาก เช่นก่อนฝนตก แต่ถ้ามีพัดลมช่วยจะทำให้โอกาศจับตัวเป็นหยดน้ำเป็นไปได้ยาก

| พัดลมไอน้ำ เป็นบทความเกี่ยวกับ เทคโนโลยี หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ พัดลมไอน้ำ ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ
ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../%E0%B8%9E/%E0%B8%B1/%E0%B8%94/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3.html".

หมวดหมู่: บทความเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ที่ยังไม่สมบูรณ์ | อุปกรณ์

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา