นินเทนโด ดีเอส - วิกิพีเดีย

# นินเทนโด ดีเอส

### จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Nintendo DS

นินเทนโด DS (Nintendo DS หรือตัวย่อ NDS) เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่มี 2 จอ ของบริษัทนินเทนโด ตัวอักษร DS ย่อมาจาก Dual Screen หรือ Developer's System ตามที่นินเทนโดได้บอกไว้[1] รหัสในการพัฒนาคือ Project Nitro รูปทรงของ NDS เป็นแบบฝาพับ (calmshell) เช่นเดียวกับ Gameboy Advance SP

DS ออกแบบมาเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการเล่นเกม จอภาพด้านล่างของ DS เป็นระบบสัมผัส นอกจากนี้ยังมีไมโครโฟนในตัว และการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ DS เครื่องอื่นๆ โดยนินเทนโดวางตำแหน่งของ DS แตกต่างจากเกมบอย และจับตลาดผู้เล่นที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่า

DS วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 และที่ญี่ปุ่น 2 ธันวาคม ปีเดียวกัน

## [แก้] สื่อ

เกมของ DS อยู่ในรูปตลับเกม (catridge) ขนาดเล็ก โดยเกมของ DS จะเสียบในช่อง Slot 1

- สามารถนำตลับเกมของเกมบอยแอดวานซ์มาใช้ได้โดยเสียบที่ Slot 2 โดยภาพจะแสดงผลเพียงจอเดียว และผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าแสดงที่จอบนหรือจอล่าง
- ไม่สามารถนำเกมของเกมบอยและเกมบอยคัลเลอร์มาใช้ได้ เพราะ DS ไม่มีโปรเซสเซอร์ Zilog Z80 ที่มีในเครื่องเกมเหล่านั้น

## [แก้] นินเทนโด DS ไลต์

นินเทนโด DS ไลต์ (Nintendo DS Lite) วันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2006 นินเทนโดได้เปิดเผย Nintendo DS Lite ซึ่งเป็น Nintendo DS รุ่นที่มีขนาดเล็กลง เพิ่มจอภาพที่มีความสว่างมากขึ้น และปุ่มปรับระดับความสว่าง 4 steps

## [แก้] ข้อมูลทางเทคนิค

General
Controller | D-pad, touch-panel
Weight | 8.84 oz
Form Factor | Portable
Dimensions (WxDxH) | 5.85 in x 3.33 in x 1.13 in
Graphics Processor and Memory
Video Memory | 656KB
Fill Rate (pixels) | 30 Mpixels/s
Fill Rate (triangles) | 120,000 Triangles/s
Product Identification
Manufacturer | Nintendo
Product Line | Nintendo DS
Video Output
Display | 3 in LCD
Resolution | 256 x 192
Dot Pitch | 0.24 mm
Colors | 260,000 colors
Display (2nd) | 3" color TFT with backlight
Resolution (2nd) | 256 x 192
Dot Pitch (2nd) | 0.24 mm
Colors (2nd) | 260000
Display Features (2nd) | Touch-panel
Expansion and Connectivity
Game Media Format | Cartridge
I/O Connectors | 1 x audio out, 1 x mic input
Integrated Communications | 802.11 Wi-Fi
Processor
Processor Clock Speed | 67MHz
Processor (2nd) | ARM7
Processor Clock Speed (2nd) | 33MHz
Processor | ARM9
Software / Accessories
Games Included | PictoChat, Metroid Prime Hunters: First Hunt demo
Integrated Devices
Built-in Features | Internal clock w/alarm, touch-panel calibration, PictoChat
System Memory
Main Memory | 4MB
Storage
Media Drive | DS cartridge slot,GBA cartridge slot
Audio
Speakers | Built-in stereo speakers
Power
Battery | Lithium-ion battery
Battery | Average Run Time 6-10 hours
Full Recharge Time | 4 hours

## [แก้] อ้างอิง

- ^ ตัวอักษร DS ย่อจาก Dual Screen และ Developer's System จากเว็บนินเทนโด

## [แก้] ลิงก์ภายนอก

- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Nintendo DS

เครื่องเล่นเกม ของ นินเทนโด
เครื่องเกมปกติ | แฟมิคอม | ซูเปอร์แฟมิคอม | เวอร์ชวลบอย | นินเทนโด 64 | เกมคิวบ์ | พานาโซนิค Q | ไอคิว | นินเทนโด วี
เครื่องเกมแบบพกพา | เกมบอย | เกมบอยคัลเลอร์ | เกมบอยแอ็ดวานซ์ | เกมบอยไมโคร | นินเทนโด DS

| นินเทนโด ดีเอส เป็นบทความเกี่ยวกับ วิดีโอเกม หรือ เกมคอมพิวเตอร์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ นินเทนโด ดีเอส ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ
ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org../../../%E0%B8%99/%E0%B8%B4/%E0%B8%99/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA.html".

หมวดหมู่: นินเทนโด | เครื่องเล่นเกม | บทความเกี่ยวกับ เกมคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกม ที่ยังไม่สมบูรณ์

##### Views

- บทความ
- อภิปราย
- รุ่นปัจจุบัน

##### ค้นหา

##### ภาษาอื่น

- العربية
- Brezhoneg
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- Galego
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Svenska
- Türkçe
- 中文