PC-9801 - Вікіпедія

# PC-9801

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

NEC PC-9801

NEC PC-9801 (або скорочено PC-98) -- японський мікрокомп'ютер виробництва компанії NEC.

## [ред.] Історія

Вперше з'явився у 1982 році, і комплектувався процесором 8086. Частота процесора складала 5 MHz, також мав два контролерами дисплею µPD7220 (один для графіки, а інший для тексту) та 128 Кб оперативної пам'яті, котру можна було розширити до 640 Кб. 8-кольоровий дисплей мав максимальну роздільну здатність у 640х400 пікселів.

Наступна модель PC-9801E з'явилася 1983 році, і комплектувалася процесором 8086-2, котрій міг перемикатися між частотами у 5 та 8 MHz.

На початку 90-х 50% проданих у Японії комп'ютерів були PC-98. Остання модель даної лінійки 9821Ra43 з'явила у 2000 році, і мала процесор Celeron з тактовою частотою 433 MHz.

## [ред.] Відмінність від IBM PC

Архітектура PC-98 багато у чому відрізняється від IBM PC, на приклад, у ній використовується власна 16-бітна шина C-Bus, замість популярної тоді ISA. Також відрізняється BIOS, адресація вводу/виводу, управління пам'яттю та графікою.

## [ред.] Операційні системи

Операційна система FreeBSD працює на комп'ютерах моделі PC-9801 з процесором i386. Також з ним працюють спеціальні версії Microsoft Windows та MS-DOS.

## [ред.] Ресурси тенет

Емулятор NEC PC98

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../p/c/-/PC-9801_502f.html"

Категорія: Архітектура ЕОМ

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Deutsch
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Русский
- 中文