Автожир - Вікіпедія

# Автожир

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Сучасний автожир ELA-07

Автожир - літальний апарат важчий за повітря. Підіймальна сила досягається завдяки ротору, що обертається під впливом набігаючого потоку повітря (явище авторотації).

Перший автожир створив в 1923 році іспанський авіатор Хуан де ля Сієрва. Сієрва активно розвивав конструкцію ротора, основного елемента конструкції автожира, і отримав кілька патентів (в основному ці патенти стосувались шарнірного з'єднання лопастів ротора з віссю обертання).

Ротор автожиру забезпечує лише підйом в повітря, для переміщення у горизонтальній площині використовується додатковий рушій (повітряний гвинт, реактивний двигун). Для скорочення пробігу під час злету, ротор можуть розкручувати завдяки роботі двигуна, що забеспечує переміщення у горизонтальній площині.

Знання отримані при проектуванню і експлуатації автоживів допомогли при створенні гелікоптера.

| Це незавершена стаття з технології. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B2/%D1%82/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%80.html"

Категорії: Літаки | Незавершені статті з технології

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- 中文