Gạch chịu lửa (vật liệu xây dựng) – Wikipedia tiếng Việt

# Gạch chịu lửa (vật liệu xây dựng)

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bài này hoặc đoạn này cần được wiki hóa. Xin hãy trình bày bài viết theo các hướng dẫn đề cập trong phần Wikipedia:Cẩm nang về văn phong, rồi bỏ chú thích này đi.

Vật liệu chịu lửa là loại vật liệu có độ chịu lửa > 1580 độ C Độ chịu lửa của vật liệu là khả năng chống lại sự biến dạng của nó khi nó làm việc ở nhiệt độ cao Phân loại vật liệu chịu lửa theo hình dạng: VẬt liệu chịu lửa định hình, vật liệu chịu lửa không định hình Vật liệu chịu lửa định hình: gạch chịu lửa Vật liệu chịu lửa không định hình: Bê tông chịu lửa, vữa chịu lửa... Phân loại vật liệu chịu lửa theo thành phần hoá: - Vật liệu chịu lửa có tính axít: Vật liệu chịu lửa Đinat, vật liệu chịu lửa bán axit, vật liệu chịu lửa Samốt - Vật liệu chịu lửa trung tính: Vật liệu chịu lửa cao nhôm - Vật liệu chịu lửa kiềm tính: Vật liệu chịu lửa Manhêdi, vật liệu chịu lửa Đôlômi, vật liệu chịu lửa forsterit, vật liệu chịu lửa cácbon... Ở Việt nam, mặc dù ngành công nghệ vật liệu chịu lửa là một ngành khá quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước nhiều. Với sự bùng nổ của ngành thép xây dựng và ngành xi măng, phát triển vật liệu chịu lửa chất lượng cao là cần thiết nhưng do nguồn nguyên liệu không có. Chưa tìm được mỏ nguyên liệu đáp ứng yêu cầu đặt ra nên việc phát triển ngành công nghệ vật liệu chịu lửa còn nhiều khó khăn

Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../g/%E1%BA%A1/c/G%E1%BA%A1ch_ch%E1%BB%8Bu_l%E1%BB%ADa_%28v%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng%29.html”

Thể loại: Những bài cần được wiki hóa

##### Views

- Bài viết
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm