Chất cách điện – Wikipedia tiếng Việt

# Chất cách điện

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chất cách điện là các chất dẫn điện kém, có điện trở suất rất lớn (khoảng 106 - 1015 Ωm).

Nhiều chất cách điện là các chất điện môi, tuy nhiên cũng có những môi trường cách điện không phải là chất điện môi (như chân không).

Đối với các chất cách điện là chất điện môi, các đặc trưng như điện trở suất, độ thẩm điện môi (hằng số điện môi), tổn hao điện môi, độ bền điện môi (điện áp đánh thủng cách điện) được quan tâm khi chế tạo các thiết bị cách điện.

## [sửa] Tham khảo

- Từ điển Bách Khoa Việt Nam, Tập 1

Bài này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung. (Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi bài.)
Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../c/h/%E1%BA%A5/Ch%E1%BA%A5t_c%C3%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n.html”

Thể loại: Stub | Chất cách điện | Vật liệu điện | Dẫn điện

##### Views

- Bài viết
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm