AAC – Wikipedia tiếng Việt

# AAC

### Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

## [sửa] Định nghĩa

Advanced Audio Coding (AAC) - (ISO 14496-3) là một định dạng âm thanh đa năng nén kiểu lossy được định nghĩa theo tiêu chuẩn MPEG-2 và được phát triển bởi liên minh Fraunhofer, Dolby, Sony và AT&T. AAC được phát triển nhằm thay thế cho định dạng âm thanh đã quá nổi tiếng MP3 để tích hợp trong container MP4-một container của MPEG-4 tiêu chuẩn hỗ trợ đầy đủ các tính năng phụ (xem thêm phần MPEG-4).

AAC có thể tích hợp tới 48 kênh âm thanh (có sample rate tới 96KHz) cộng thêm 15 kênh âm thanh tần số thấp (Low Frequency Enhancement-LFE) giới hạn sample rate ở 120 Hz.

## [sửa] HE-AAC và LC-AAC

HE-AAC và LC-AAC là hai profile của MPEG-4 AAC tiêu chuẩn.

- LC nghĩa là “ít phức tạp” - Low Complexity.
- HE nghĩa là “hiệu quả cao” - high efficiency. HE-AAC cũng được hiểu theo cách khác là AACPlus, AAC+ hay AAC SBR(Spectral Band Replication)... HE-AAC được phát triển nhằm sử dụng trong việc mã hóa với bitrate thấp – đặc biệt có tác dụng với tập tin âm thanh đa kênh (multichannel).

Lấy từ “http://vi.wikipedia.org../../../a/a/c/AAC_6409.html”

Thể loại: Định dạng tập tin âm thanh

##### Views

- Bài viết
- Thảo luận
- Phiên bản hiện hành

##### Tìm kiếm

##### Ngôn ngữ khác

- Català
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Suomi
- Svenska