Kirəc - Vikipediya

# Kirəc

### Vikipediya, açıq ensiklopediya - ویکیپدیا ، آچیق انسایکلوپدیا

Bu məqaləni Azərbaycancalaşdırmaq lazımdır.
(Azərbaycanca olmayan kəlimələrin çevirilməsi, orfoqrafik səhvlərin düzəldilməsi və s.) Düzəliş etdikdən sonra {{qaralama - az}} ifadəsini kənarlaşdırmağı unutmayın.

| Bu məqalədə Vikipediya me'yarlarına uyğun olmadığı üçün təmizləmə ehtiyacı olan hissələr var. Lütfən bu məqalənin təmizlənməsinə redaktə vasitəsi ilə kömək edin. Lazim olarsa: paraqraflaşdırın, böyük və kiçik hərfləri nəzərə alın, önəmsiz, ensiklopediyaya uyğun olmayan və ya mətləbi aydınlatmayan cümlələri silin. Əhəmiyyətli mövzuları məqaləyə artırın və lazım olan mətləbləri müzakirə səhifəsində müzakirəyə qoyun. Təmizlədikdən sonra bu şablonu məqalədən kənarlaşdırın.

Kirəc.Bağlayıcı maddelerden en eski bilinen malzeme kireçtir. Eski Babel, Mısır, Finike, Hitit ve Persler tarafından hava kireci yapıda bağlayıcı madde olarak kullanılmıştır. Romalılar devrinde su kireci bulunmuş ve su içerisindeki inşaatlarda kullanılmıştır. Bu arada puzolanik kirece (volkanik esaslı, killi, kalkerli toprak) Türkler tarafından tuğla kırıkları (pişmiş kil) öğütülüp karıştırılmış ve Horasan harcı olarak kullanılmıştır. Ayrıca bu tür bağlayıcı Mısır'da homra, Hindistan'da surki adıyla bilinmektedir. Bizans'ta ise kireç, sıva fresk tekniği altında uygulanmıştır. Orta çağda, bu sanayide daha fazla bir ilerleme olmamıştır.

9. ve 12. yüzyıllarda puzolan bile Avropa'da kaybolmuştur. Smeathon (İngiliz) 1756 yılında deniz feneri yaparken killi bir kireci pişirerek su kireci ve hidrolik bağlayıcı fikri üzerinde önemli adımlar atmıştır.

Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850oC-1450oC) pişirilmesi sounucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bağlayıcı madde türüdür.

Kireçtaşı pişirilirken sıcaklık 1000o yi geçmezse elde edilen kirece çalı kireci adı verlir. Su ile işlem görünce kolay ve iyi söner. Çünkü bu tip kireçler gevşek ve gözeneklidir. Eğer kireçtaşı uzun zaman 1400o civarında pişirilirse kömür kireci elde edilir. Bu nedenle, halk arasında, çalı kireci kömür kirecine nazaran tercih edilir. Kömür kireçleri geç söndüğü ve dağılmadığı için ulaşım yolu uzun olan işyerlei için elverişlidir.

Retrieved from "http://az.wikipedia.org../../../k/i/r/Kir%C9%99c.html"

Kateqoriyalar: Vikipediya qarala (Az) | Təmizləmə

##### Views

- Məqalə / مقاله
- Müzakirə / مذاکره
- Hal-hazırkı versiya

##### Axtar

##### Başqa dillərdə

- Česky
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- فارسی
- Français
- Interlingua
- 한국어
- Bahasa Melayu
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Português
- Română
- Русский
- Simple English
- Slovenščina
- Svenska
- ไทย
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文
- English
- Türkçe