Boeing 747 - Wikipedia, slobodna enciklopedija

# Boeing 747

### Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije

Boeing 747
British Airways Boeing 747
Model | Civilni putnički avion
Proizvođač | Boeing
Prvi let | 9. februar 1969
Prvi komercijalni let | 22. januar 1970
Glavni korisnik | Japan Airlines (60)
Broj napravljeni | 1.430 (od 2006)
Cijena | US$ 275 milion

Boeing 747 je širokotrupni četvoromotorni avion sa dvije palube namenjen izuzetno dugim linijama (osim verzije 747SR). Prodavan je u 6 osnovnih verzija: 100, 200, SR, SP, 300 i 400 od kojih je samo posljednja još uvek u proizvodnji. Boeing je nedavno pustio u prodaju dvije nove verzije 747-8I i 747-8F koje bi u upotrebu trebale da uđu 2008.

## [uredi] Historija

Boeing je sredinom šezdesetih godina prošloga vijeka radio na velikom transportnom avionu za američku vojsku, ali je izgubio trku sa Lokidom i njegovim C-5. Međutim, iskustvo stečeno u razvoju velikog aviona pretočio je u Boeing 747, pošto se u avio saobraćaju pojavila potreba za interkontinentalnim avionom velikog kapaciteta.

Prvi let obavljen je 9. februara 1969. godine, a prvi komercijalni let januara 1970. godine u bojama Pan-Ama. Iz prvobitnog 747-100 ubrzo je nastala verzija 727-200B sa većim kapacitetom i snažnijim motorima, koji je poletio u oktobru 1970. godine u bojama KLM-a, kao i verziji 747-200F za teretni prevoz, 747-200SR za kratke relacije sa velikim brojem putnika i 747-200C (kombi) za kombinovani prevoz putnika i tereta.

U novembru 2005. Boing je pustio u prodaju dvije nove verzije ovog aviona koje nose oznake 747-8I (interkontinental) i 747-8F. Ove dvije nove verzije će po prvi put imati produženi trup i na njima će biti primjenjene mnoge nove tehnologije razvijane prije svega za novi Boing 787.

Boing 747 je prepoznatljiv avion koji je u mnogome doprinjeo daljem razvoju interkontinentalnih letova, a nadimak mu je i danas "Kraljica neba".

| 747-100 | 747-200 | 747SR | 747SP | 747-300 | 747-400 | 747-400ER | 747-8I | 747-8F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Dužina | 70,6 m | 70,6 m | 70,6 m | 56,3 m | 70,6 m | 70,6 m | 70,6 m | 74,3 m | 75,7 m
Visina | 19,3 m | 19,3 m | 19,9 m | 19,9 m | 19,3 m | 19,4 m | 19,4 m | 19,4 m | 19,4 m
Raspon krila | 59,6 m | 59,6 m | 59,6 m | 59,6 m | 59,6 m | 60,4 m | 60,4 m | 68,5 m | 68,5 m
Kapacitet 3 klase | 397¹ | 397² | 550³ | 316 | 416 | 416 | 416 | 450 | -
Maksimalna težina | 333.400 kg | 374.850 kg | 272.155kg | 317.515 kg | 374.850 kg | 396.895 kg | 412.770 kg | 435.000 kg | 422.000 kg
Brzina | 907 km/h | 907 km/h | 907 km/h | 980 km/h | 910 km/h | 912 km/h | 912 km/h | 920 km/h | 920 km/h
Dolet | 9.800 km | 12.700 km | ? | 15.400 km | 12.400 km | 13.450 km | 14.205 km | 14.815 km | 8.260 km
Prvi let | 1969 | 1970 | 1973 | 1974 | 1982 | 1988 | 2002 | 2008 | 2008

¹ U pripremi

² SUD (Stretched Upper Deck - produžena gornja paluba) verzije imaju od 32 do 69 % veći kapacitet.

³ Dostupan samo u verziji sa jednom klasom.

## [uredi] Vanjski linkovi

- Službena web stranica ((en))

Wikimedia Commons ima multimedijalnu kolekciju o temi:
Boeing 747

Boeing flota
Avioni: 367-80 | 707/720 | 717 |727 | 737 | 747 | 757 | 767 | 777 | 787

Preuzeto sa: "http://bs.wikipedia.org../../../b/o/e/Boeing_747.html"

Kategorije: Avijacija | Avioni | Boeing | Odabrani članci na drugim Wikipedijama

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna verzija

##### interakcija

- Pomoć
- Vrata zajednice
- Čaršija
- Novosti
- Dobrovoljni prilozi

##### Pretraga

##### Drugi jezici

- العربية
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Lietuvių
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文