# La Combattante III

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Τα Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ ή απλά Πυραυλάκατοι, όπως έχει καθιερωθεί να απόκαλούνται) κλάσης La Combattante III παραγγέλθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1974 στη Γαλλία για λογαριασμό του Ελληνικου Πολεμικού Ναυτικού. Είναι παρόμοιας σχεδίασης με τις πυραυλακάτους κλάσης La Combattante IIa, μεγαλύτερου όμως μεγέθους, εξοπλισμένα και με τορπίλες. Μια δεύτερη παρτίδα έξι σκαφών παραγγέλθηκε το 1978, τα οποία κατασκευάστηκαν όμως στην Ελλάδα και έφεραν πυραύλους Penguin Mk 2 Mod 3. Για το λόγο αυτό τα έξι αυτά πλοία χαρακτηρίζονται κλάσης La Combattante IIIb

## [Επεξεργασία] Αναβάθμιση

Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό αποφάσισε να αναβαθμίσει τις πυραυλακάτους κλάσης La Combattante III και La Combattante IIIb. Για τις τέσσερις Combattante III η εταιρεία Thales ανέπτυξε το σύστημα διαχείρισης μάχης TACTICOS, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις πολυλειτουργικες τερματικες κονσόλες ελέγχου, ένα ραντάρ επιτήρησης, ένα σύστημα ελέγχου και ανίχνευσης πυρός, ένα σύστημα ηλεκτρο-οπτικής ανίχνευσης και ελέγχου πυρός, ενσωματωμένο ραντάρ αναχαίτισης, δύο καταδείκτες στόχων και σύστημα τακτικής ζεύξης δεδομένων.Ο οπλισμός των πλοίων δεν θα μεταβληθεί και η Thales θα αναλάβει να ενσωματώσει τα υπάρχοντα οπλίκα συστήματα στα νέα συστήματα διαχείρησης και ελέγχου. Το πρώτο από τα τέσσερα πλοία θα είναι έτοιμο στα μέσα του 2006, ενώ τα υπόλοιπα τρία θα παραδίδονται ένα ανα έξι μήνες.

## [Επεξεργασία] Χαρακτηριστικά

- Εκτόπισμα: 359 τόνοι, 425 τόνοι πλήρες
- Μήκος: 56,2 m
- Πλάτος: 8 m
- Βύθισμα: 2.1 m
- Ταχύτητα: 36 κόμβοι
- Μηχανές : 4 MTU MD 16V 538 TB92 Diesels 17,060 hp(m)
- Προπέλες: 4
- Ακτίνα Δράσης: 700 μίλια με 30 κόμβους, 2,500 μίλια με 15 κόμβους
- Πλήρωμα: 42 (5 Αξιωματικοί)
- Οπλισμός:
  - 4 πύραυλοι επιφανείας - επιφανείας Aerospatiale MM 38 Exocet
  - 1 πυροβόλο OTO Melara 76 mm
  - 2 διπλά πυροβόλα Emerson Electric 30 mm
  - 2 τορπίλες των 21 ιντσών
- Αντίμετρα: Εκτοξευτή αερόφυλλων Wegmann
- Συστήματα:
  - ESM: Thomson-CSF DR 2000S
    - Οπτικό καθοδηγητή CSEE Panda
    - Σύστημα ελέγχου πυραύλων και πυροβόλων Thomson-CSF Vega I και II
  - Ραντάρ:
    - Έρευνας αέρα/επιφανείας Thomson-CSF Triton
    - Ναυτιλίας: Decca 1226C
    - Ελέγχου πυρός: Thomson-CSF Castor ΙΙΙ

## [Επεξεργασία] Πλοία

- ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ (P 20)
- ΤΠΚ ΜΠΛΕΣΣΑΣ (P 21)
- ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ (P 22)
- ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ (P 23)

## [Επεξεργασία] Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

- Η επίσημη Ιστοσελίδα της Διοίκηση Ταχέων Σκαφών (Δ.Τ.Σ.) του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
- Σελίδα αφιερωμένη στις πυραυλακάτους La Combattante IIΙ

  Το άρθρο είναι βασισμένο στο αντίστοιχο άρθρο της Αγγλικής Wikipedia.

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../l/a/_/La_Combattante_III_547b.html"

Κατηγορίες: Ναυπηγική | Πολεμικά πλοία | Πυραυλάκατοι

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση

##### Άλλες γλώσσες

- English