# Ατρεύς (Ρυμουλκό)

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ατρεύς (Ρυμουλκό) Α-439

- Πρώην γερμανικό 'Ellerbek Y-1682'.
- Έχει Διεθνές διακριτικό κλήσης ‘SZ 2032’.
- Στις 29 Δεκεμβρίου 1970 ναυπηγήθηκε στα Γερμανικά Ναυπηγεία ‘BremenHaven – F. Schicau Gmbh 1A’.
- Στις 2 Ιουνίου 1971 καθελκύθηκε.
- Στις 26 Νοεμβρίου 1972 εντάχθηκε στο Γερμανικό Ναυτικό.
- Στις 15 Μαρτίου 1995 το πλοίο αγοράστηκε από το Γερμανικό Ναυτικό.

- Στις 18 Ιουνίου 1995 το πλοίο ενεργοποιήθηκε Ελληνικό πολεμικό ναυτικό.
- Είναι κατασκευασμένο για εργασίες ρυμουλκήσεως και πυρόσβεσης.

## [Επεξεργασία] Χαρακτηριστικά

- Μήκος : 26,51μ.
- Πλάτος : 7,4μ
- Βύθισμα : 2,81.
- Εκτόπισμα : 232 τόνοι
- Ηλεκτρισμός : 120kw
- Πρόωση :1 Diesel MVM, D484-8, 800HP
- Ταχύτητα : 12,7 knots / 4,7 knots.
- Πλήρωμα: 6 άτομα

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../%CE%B1/%CF%84/%CF%81/%CE%91%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%8D%CF%82_%28%CE%A1%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BA%CF%8C%29_49c3.html"

Κατηγορία: Ελληνικά Ρυμουλκά

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση