# Βαρομετρική μονάδα

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως μονάδα μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης λαμβανόταν το χιλιοστόμετρο υδραργυρικής στήλης (mmHg) ή η ίντσα. Σήμερα όμως χρησιμοποιείται το χιλιοστόβαρο ή μίλιμπαρ (mb).

Μεταξύ χιλιοστομέτρων υδραργυρικής στήλης και χιλιοστοβάρων είναι η απλή σχέση:
1000 mb = 750 mmHg

- Βάρον (bar) καλείται η πίεση που εξασκεί κατακόρυφη στήλη υδραργύρου ύψους 760 χιλιοστών (mm) ή 29,53΄΄ (ίντσες) σε γεωγραφικό πλάτος 45° και υπό θερμοκρασία ίση προς τη θερμοκρασία πήξης του ύδατος. Το «βάρον» προέρχεται εκ του μετρικού συστήματος GCS. Στο σύστημα αυτό, ως γνωστό μονάδα δύναμης είναι η δύνη. 1000 δύνες ισούνται προς 1 βάρον. Η μέση ατμοσφαιρική πίεση στη στάθμη της θάλασσας (μέση στάθμη) είναι 1013 mb ή 29,92΄΄ (1 δέκατο ίντσας υδραργυρικής στήλης ισούται προς 3,4 mb).

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../%CE%B2/%CE%B1/%CF%81/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1.html"

Κατηγορίες: Μετεωρολογία | Μονάδες μέτρησης

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση

##### Άλλες γλώσσες

- Български
- Català
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Esperanto
- Euskara
- Français
- Hrvatski
- Italiano
- עברית
- ქართული
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Українська
- 中文