# Αρλιώτης (Πυραυλάκατος)

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αρλιώτης (Πυραυλάκατος) Υποπλοίαρχος / Ρ-55, Ρ-15 Πυραυλάκατος τύπου ‘COMBATTANT II’

- Πρώην ‘ΤΠΚ ΕΥΝΙΚΗ’.
- Ναυπηγήθηκε στη Γαλλία στα ναυπηγεία ‘Constructions Mecpuiques de Normandie Cherbourg’.
- Ύψωση της Ελληνικής Σημαίας στις 23/03/1972 στο Χερβούργο της Γαλλίας.
- Ένα από τα 4 ταχέα περιπολικά Κ/Β.
- Μετονομάστηκε στις 26/06/1976 προς τιμή του Υποπλοιάρχου Ν. Αρλιώτη που φονεύθηκε κατά τη βύθιση του Α/Τ ‘ΥΔΡΑ’ στο Σαρωνικό στις 22/04/1941 μετά από επίθεση των Γερμανών.
- Ομοίου τύπου πλοία : ‘ΚΥΜΟΘΟΗ ΙΙ’, ‘ΝΑΥΣΙΘΟΗ’ και ‘ΚΑΛΥΨΩ ΙΙΙ ’. Τα οποία μετονομαστήκανε σε ‘ΚΟΝΙΔΗΣ’, ‘ Αννίνος ’ και ‘ΜΠΑΤΣΗΣ’ αντίστοιχα.

## [Επεξεργασία] Χαρακτηριστικά

- Εκτόπισμα 234/255 τόνοι.
- Μήκος : 47μ
- Πλάτος : 7,1μ
- Μέγιστο βύθισμα 2,5μ
- Πλήρωμα : 40 άτομα.
- Πρόωση : 4 Ντήζελ MTU MD 872 των 12.000 ίππων - 4 έλικες
- Ιπποδύναμη 12.000 ΒΗΡ,
- Ταχύτητα 25 κόμβοι.
- Οπλισμός 2 δίδυμα πυροβόλα 35 χιλ. 2 Τ/Σ για κατευθυνόμενες τορπίλες. – 4 βλήματα επιφανείας –επιφανείας EXOCET.

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../%CE%B1/%CF%81/%CE%BB/%CE%91%CF%81%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%28%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%29_71d1.html"

Κατηγορία: Ελληνικές Πυραυλάκατοι

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση