Aaker - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Aaker

### Allikas: Vikipeedia

Aaker (inglise keeles acre) on mittesüsteemne pindala ühik, mis võrdub 10 ruut-chain''ga, 4840 ruutjardi ehk 43 560 ruutjalaga (umbes 0,4047 hektarit).

Et jardi ja jalga defineeritakse mitut moodi, siis on ka aakri täpne suurus erinev. Kõige tuntumad on rahvusvaheline aaker, mis võrdub 4046,8564224 ruutmeetriga, ja United States survey acre, mis võrdub 4046,87261 ruutmeetriga.

Varem on olnud kasutusel:

- Cheshire'i aaker (10 240 ruutjardi)
- Cunninghami aaker (6250 ruutjardi)
- iiri aaker (7840 ruutjardi)
- šoti aaker (6150,4 ruutjardi)

Suurbritannias väljendati vanasti isegi suurte maavalduste pindala aakrites, kuid nüüd seal aaker enam ametlikult käibel ei ole; küll aga on ta seda maamõõtmisel USA-s.

Inglise sõna acre tuleb vanainglise sõnast æcer, mis tähendas algselt põldu (kognaadid on saksa Acker, ladina ager ja kreeka agros).

Aaker oli maalapp, mille üks mees suutis ühe päevaga härjaga üles künda. Et härjarakendi ümberpööramine oli vaevaline, oli see maalapp pikliku kujuga. Selles suhtes oleks kõige vähem vaeva nõudnud üksainus vagu, kuid liiga pikergune põld oleks toonud kaasa umbrohu liiga suure leviku põllule.

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../a/a/k/Aaker.html"

Kategooriad: Pindalaühikud

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi

##### Teised keeled

- Asturianu
- Bosanski
- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Esperanto
- Français
- Gàidhlig
- 한국어
- Hrvatski
- Italiano
- עברית
- Latina
- Lietuvių
- Македонски
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- தமிழ்
- Tiếng Việt
- Українська
- 中文