FPM-RAM - Wikipedia, entziklopedia askea.

# FPM-RAM

### Wikipedia(e)tik

FPM-RAM edo Fast Page Mode RAM (Orri Laster Moduko RAM) aurrekoa baino lasterragoa den memoria mota da, 70 eta 60 nanosegundo arteko atzipen denborarekin. Memoria hau pentium ordenagailuetako lehen ordenagailuetako askotan aurki daiteke. Orriztatze sistema batez hornitua dago. Sistema honetan suposatzen da beharko dugun hurrengo datua zutabe berean aurkitzeko probabilitatea handia dela eta horren bestez zutabe osoa transmitituko da atzipen denbora nabarmen jaitsiz.

Memoria hau asinkronoa den heinean PUZ-ari atzipen abiadura azkartzea ahalbidetzen dio datu bloke osoak bidaltzen dituelako 40 edo 30 nanosegundotako atzipen abiadurekin.

| Artikulu hau informatikari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz.

"http://eu.wikipedia.org../../../f/p/m/FPM-RAM_923d.html"(e)tik eskuratuta

Kategoriak: Informatika zirriborroak • Hardwarea

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu