انتقال بسته بر سونت/اس‌دی‌اچ - ویکی‌پدیا

# انتقال بسته بر سونت/اس‌دی‌اچ

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

در متن این مقاله از هیچ منبعی نام برده نشده‌است. شما می‌توانید با افزودن منابع بر طبق شیوه‌نامهٔ ارجاع به منابع، به ویکی‌پدیا کمک کنید.
مطالب بی‌منبع احتمالاً در آینده حذف خواهند‌ شد.

پاكت روي Sonet/SDH ، مختصر شده POS يك پروتكل ارتباطي مي باشد براي انتقال پاكت‌ها در فرم پروتكل Point to point (نقطه به نقطه) بر روي SDH يا Sonet ، كه هر دوي اينها پروتكل هاي استاندارد براي اطلاعات ديجيتالي ارتباط دهنده مي باشند كه از ليزر يا ديودها سبك بر روي فيبرهايي با نرخ هاي خطي بالا استفاده مي كنند. POS توسط RFC به عنوان پروتكل نقطه به نقطه بر روي SoNet/SDH تعريف شده است. PPP يك پروتكل نقطه به نقطه است كه به عنوان روش استاندارد ارتباطي بر روي خطوط نقطه به نقطه طراحي شده است. از زماني كه SoNet/SDH مورد استفاده چرخش پروتكل نقطه به نقطه هستند، PPP پوشش خوبي است براي استفاده از اين خطوط ارتباطي .

منبع: صفحه قبلي شبكه گسترده در بخش فارسي ويكي پديا

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D9%86/%D8%AA/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%86_a66a.html»

رده‌های صفحه: مقالات بدون منبع | قراردادهای راهگزینی بسته

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو