آهن دلتا - ویکی‌پدیا

# آهن دلتا

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

آهن دلتا یکی از آلوتروپ‌های آهن است که از دمای ۱۴۰۱ درجه سانتیگراد تا ۱۵۳۹ درجه سانتیگراد (نقطهٔ ذوب آهن) پایدار است.

آهن دلتا دارای ساختمان بلوری مکعبی مرکزپر (bcc) است. آهن دلتا دارای خاصیت پارامغناطیس بوده و ثابت شبکه‌ی آن بزرگ‌تر از آهن آلفا است.

ثابت شبکهٔ آهن دلتا، ‎۲/۹۳ آنگستروم است.

این نوشتار علمی خُرد است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.

## [ویرایش] منبع

ZENER, C., 1955, Trans. AIME, 203,619.

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A2/%D9%87/%D9%86/%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7.html»

رده‌های صفحه: مقاله‌های خرد علمی | آهن

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو