# Amiga 4000

### Izvor: Wikipedija

Amiga 4000T

Amiga 4000 je bio nasljednika Commodore računala Amiga 3000.

U orginalu ovaj kompjuter izlazi listopada 1992 s procesorom Motorola 68040. Nezadovoljavajući rezultati prvobitne prodaje zajedno s zahtjevima kupaca za jeftinijim modelom rezultiraju puštanjem u prodaju i slabije verzije kompjutera s procesorom Motorola 68030.

Početno zamišljena prodaja kompjutera se provodila u oblike desktop kompjutera. Kasnijim razvojem dolazi do nastanka i tower verzije.

Razlike između Amige 4000 i Amige 1200 na matičnoj ploči praktički ne postoje s izuzetkom moćnijeg procesora. Oba kompjutera imaju AGA grafičke čipove, isti operativni sistem kao i IDE konektor za hard diskove što se nalazi u potpunoj suprotnosti s Amigom 3000 koja koristi u tu svrhu nepopularni, skupi SCSI konektor.

U svoje doba ovaj kompjuter postaje simbol multimedijalnog kompjutera. Njegova popularnost u profesionalne svrhe se dokazuje kada tvrtka Escom nakon kupovine bankrotiranog Commodore-a odlučuje ponovno pokrenut proizvodnju od Amiga 1200 i Amiga 4000, dok su Amiga 600 i CD32 prepušteni povijesti.

Popis Commodore računala i konzole
MOS 6502-zasnovano na 8-bitnom: MOS/CBM KIM-1 | PET/CBM | CBM-II (poznata kao B/P series) | VIC-20/VC-20 | C64 | SX-64 | C16 & 116 | Plus/4 | C128 M68K-zasnovano na 16/32-bitnom): Amiga 1000 | Amiga 500 | Amiga 2000 | Amiga 500+ | Amiga 2500 | Amiga 3000, UX, T | Amiga 600 | Amiga 1200 | Amiga 4000

Igraće konzole : Amiga CD32 | Amiga CDTV

Dobavljeno iz "http://hr.wikipedia.org../../../a/m/i/Amiga_4000.html"

Kategorija: Računala

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna inačica

##### Traži

##### Drugi jezici

- Bosanski
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Svenska