# Diesel lokomotiva

### Izvor: Wikipedija

Britanska lokomotiva klase 47

Diesel lokomotiva je vrsta vučnog željezničkog vozila. Sami razvoj ove vrste lokomotiva započeo je nakon patentiranja Diesel motora od strane Rudolfa Diesela a prva diesel lokomotiva konstruirana je u Velikoj Britaniji.

## [uredi] Osnovna podjela

U osnovi razlikujemo:

- diesel mehaničke lokomotive

za prijenos snage motora na kotače koriste mehaničke prijenosnike snage (snaga se prenosi preko motora, glavne spojke, mjenjača, kardanskih vratila i osovinskog prijenosa na kotače)

Dizel mehanička lokomotiva

- diesel električne lokomotive

za prijenos snage motora na kotače koriste električne prijenosnike snage (snaga motora se prenosi na generator električne struje koji napaja elektromotore na pogonskim kotačima - kolnim slogovima)

- diesel hidraulične lokomotive

za prijenos snage motora na kotače koriste hidraulične prijenosnike snage (snaga motora se prenosi preko kardanskog vratila na hidrodinamički mjenjač, a od njega preko kardanskih vratila i glavnih prijenosnika na pogonske kotače - kolne slogove)

Prijenosnik snage

Zbog nepovoljne brzinske značajke Diesel motora za direktan pogon lokomotiva u lokomotive se ugrađuju prijenosnici snage koji snagu motora prenose na kotače i na taj način smanjuju nepovoljnu brzinsku značajku Diesel motora. Uloga prijenosnika snage kod lokomotiva je da prilagode brzinsku značajku Diesel motora što bliže idealnoj brzinskoj značajci, osiguraju prijenos snage pri promjeni brzine vožnje, smjeru kretanja i zaustavljanja.

## [uredi] Prednosti i nedostatci

Britanska lokomotiva klase 37/0

Kada se govori o prednosti diesel lokomotive u pravilu se ona uspoređuje sa parnom lokomotivom:

- veća ukupna korisnost (25 - 35%)
- veči aradijus kretanja (od 800 - 2500 km)
- kratko vrijeme potrebno za puštanje lokomotive u rad (oko 15 minuta) i završetak rada
- minimalna potrošnja vode (koristi se za hlađenje motora)
- mogućnost upravljanja sa više povezanih lokomotiva sa jednog mjesta (iz jedne lokomotive)
- troškovi održavanja su za 2 puta manji nego kod parne lokomotive

Najveći nedostatak diesel lokomotive je potrebna ugradnja prijenosnika snage (zbog nepovoljne brzinske značajke Diesel motora), zbog kojeg je izrada same lokomotive složenija a u isto vrijeme ona je teža i skuplja.

U Wikimedijinu spremniku nalazi se još materijala na temu:
Diesel lokomotiva
Dobavljeno iz "http://hr.wikipedia.org../../../d/i/e/Diesel_lokomotiva.html"

Kategorija: Željeznička vozila

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna inačica

##### Traži

##### Drugi jezici

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Suomi
- Français
- Magyar
- 日本語
- 한국어
- Plattdüütsch
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Српски / Srpski
- Svenska
- Українська
- 中文