# Bel (jedinica)

### Izvor: Wikipedija

Bel (znak: B) mjerna je jedinica kojom se izražava logaritam omjera istovrsnih veličina.

Najčešće se koristi u telekomunikacijama, elektrotehnici i akustici za izražavanje slabljenja (gušenja) i pojačanja (dobitka) signala, te za razinu signala u odnosu na neku referentnu vrijednost.

U praksi se redovito koristi 10 puta manja jedinica decibel (znak: dB).

## [uredi] Definicija

L | omjer snaga | omjer amplituda
--- | --- | ---
40 dB | 10000 | 100
20 dB | 100 | 10
10 dB | 10 | ≈ 3,16
6 dB | ≈ 4 | ≈ 2
3 dB | ≈ 2 | ≈ 1,41
0 dB | 1 | 1
−3 dB | ≈ 0,5 | ≈ 0,708
−6 dB | ≈ 0,25 | ≈ 0,5
−10 dB | 0,1 | ≈ 0,316
−20 dB | 0,01 | 0,1
−40 dB | 0,0001 | 0,01

Belom se izražava dekadski logaritam omjera dviju istovrsnih veličina P1 i P2 koje su razmjerne snazi ili energiji:

Jedan bel (B) je razina L pri kojoj je omjer P1/P2 jednak 10. Uobičajena jedinica decibel (dB) tvori se pomoću predmetka „deci“ (znak d):

Kvadrat efektivne vrijednosti veličine kojom se izražava amplituda x (npr. električni napon ili zvučni tlak) u linearnom je sustavu razmjeran odgovarajućoj veličini P, tj.:

Slijedi da je kod određivanja vrijednosti razine ili odnosa preko veličina razmjernih amplitudi potrebno uspoređivati kvadrate tih veličina, tj. vrijedi:

Pri tome x1 i x2 moraju biti izraženi u istim jedinicama. Primjer tako definirane veličine je razina zvučnog tlaka.

Dobavljeno iz "http://hr.wikipedia.org../../../b/e/l/Bel_%28jedinica%29.html"

Kategorija: Jedinice

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna inačica

##### Traži

##### Drugi jezici

- العربية
- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- עברית
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Suomi
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- 中文