# Alamat IP

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Alamat IP (Internet Protocol Address atau sering disingkat IP) adalah deretan angka biner antar 32-bit sampai 128-bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32-bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128-bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.

Sistem pengalamatan IP ini terbagi menjadi dua, yakni:

- IP versi 4 (IPv4)
- IP versi 6 (IPv6)

## [sunting] Perbandingan Alamat IPv6 dan IPv4

Tabel berikut menjelaskan perbandingan karakteristik antara alamat IP versi 4 dan alamat IP versi 6.

Kriteria | Alamat IP versi 4 | Alamat IP versi 6
--- | --- | ---
Panjang alamat | 32 bit | 128 bit
Jumlah total host (teoritis) | 232=±4 miliar host | 2128
Menggunakan kelas alamat | Ya, kelas A, B, C, D, dan E. Belakangan tidak digunakan lagi, mengingat telah tidak relevan dengan perkembangan jaringan Internet yang pesat. | Tidak
Alamat multicast | Kelas D, yaitu 224.0.0.0/4 | Alamat multicast IPv6, yaitu FF00:/8
Alamat broadcast | Ada | Tidak ada
Alamat yang belum ditentukan | 0.0.0.0 | ::
Alamat loopback | 127.0.0.1 | ::1
Alamat IP publik | Alamat IP publik IPv4, yang ditetapkan oleh otoritas Internet (IANA) | Alamat IPv6 unicast global
Alamat IP pribadi | Alamat IP pribadi IPv4, yang ditetapkan oleh otoritas Internet | Alamat IPv6 unicast site-local (FEC0::/48)
Konfigurasi alamat otomatis | Ya (APIPA) | Alamat IPv6 unicast link-local (FE80::/64)
Representasi tekstual | Dotted decimal format notation | Colon hexadecimal format notation
Fungsi Prefiks | Subnet mask atau panjang prefiks | Panjang prefiks
Resolusi alamat DNS | A Resource Record (Single A) | AAAA Resource Record (Quad A)

## [sunting] Sumber

- infokomputer [1]

## [sunting] Pranala luar

- (id) Alamat IP
- (en) IP Address locator

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../a/l/a/Alamat_IP_268d.html"

Kategori: Arsitektur Internet | Pengalamatan jaringan | Jaringan komputer

##### Views

- Artikel
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Pencarian

##### Bahasa lain

- Afrikaans
- Alemannisch
- Aragonés
- العربية
- Žemaitėška
- Brezhoneg
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Føroyskt
- Français
- ગુજરાતી
- עברית
- Hrvatski
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Taqbaylit
- 한국어
- Ripoarisch
- Limburgs
- Lietuvių
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Shqip
- Српски / Srpski
- Svenska
- தமிழ்
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- ייִדיש
- 中文