# Alat pemanas bertekanan tinggi

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Alat pemanas bertekanan tinggi adalah alat untuk mensterilkan peralatan/bahan percobaan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai alat memasak.

Alat ini terdiri dari sebuah panci aluminium dan mempunyai tangkai dari ebonit yang berimpit menjadi satu. Pada pinggir dalam tutup panci dipasang sebuah gelang karet untuk mencegah agar udara dari dalam panci tidak dapat keluar. Biasanya terdapat juga sebuah gelang karet sebagai cadangan yang dipasang pada pinggir luar tutup panci. Di tengah-tengah bagian atas tutup panci terdapat kelep pengaman. Di dalam panci terdapat sebuah wadah dari aluminium. Wadah tersebut ditutup dengan sebuah plat aluminium yang berlubang-lubang.

## [sunting] Lihat pula

- Alat laboratorium biologi yang lain.

| Tulisan rintisan ini belum dikategorikan, tapi Anda dapat membantu Wikipedia mengembangkannya.

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../a/l/a/Alat_pemanas_bertekanan_tinggi.html"

Kategori: Rintisan umum | Peralatan laboratorium

##### Views

- Artikel
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Pencarian