# F 값

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

카메라에서 f값은 기본적으로 (렌즈의 촛점거리)/(조리개 직경) 으로 계산한다. 조리개의 직경이 커지면 f값은 작아지고, 집광량은 많아진다. (즉 밝아진다) 초점거리가 길어질수록 렌즈의 직경이 커져서 f값을 작게 제조하기 힘들어진다.

| 이 문서는 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../f/_/%EA%B0%92/F_%EA%B0%92.html’

분류: 토막글 | 사진기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Español
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Slovenčina