# M240 기관총

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

M240
종류 | 중기관총
개발국가 | 불가리아
생산회사 | 파브리크 나시오날 드 헤르스탈
역사
사용기간 | 1977년
사용국가 | 미국 이스라엘
사용된 전쟁 | 소말리아 내전, 걸프 전쟁, 이라크 전쟁, 미국의 아프가니스탄 침공
변형 | 변형 참조
제원
종류 | 다목적 기관총
구경 | 7.62 mm
탄약 | 7.62 × 51 mm NATO
급탄 | 100/200발들이 탄띠
작동방식 | 가스 작동식, 오픈 볼트
총열 길이 | 627 mm (24.68 인치)
전장 | 1,245 mm (49 인치)
중량 | 12.5 kg
총구 속도 | 905 m/s
유효 사거리 | 1,800 m
최대 사거리 | 3,725 m

M240 기관총(영어: United States Machine Gun, 7.62mm, M240)은 7.62 × 51 mm NATO 탄을 사용하는 미군의 탄띠급탄식 중기관총이다. FN MAG 기관총을 바탕으로 개발되었다.

M240 기관총은 점차적으로 미군 내의 M60 기관총을 대체하고 있다.

## [편집] 변형

### [편집] M240

### [편집] M240B/M240E4

### [편집] M240C

M240의 동축형 변형으로 오른쪽에서 급탄된다.

### [편집] M240D/M240E1

### [편집] M240G

### [편집] M240E5/M240H

M240D의 개량모델로 급탄 커버에 장비된 레일이 특징이다. 소염기와 배출 키트가 개량되었다.

### [편집] M240E6

시험중인 경량화된 변형 모델로서 타이타늄 리시버 블록이 특징이다.

## [편집] 같이 보기

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  M240 기관총

- 기관총 목록
- FN MAG
- M60 기관총
- M249 분대지원화기

## [편집] 외부 링크

- ((영어)) 현대 화기
- ((영어)) FAS 군사 분석 네트워크
- ((영어)) 미육군 팩트 파일

| 이 문서는 화기에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../m/2/4/M240_%EA%B8%B0%EA%B4%80%EC%B4%9D.html’

분류: 화기 토막글 | 중기관총 (中) | 다목적 기관총 | 미국의 기관총

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Bahasa Indonesia
- 日本語
- Русский