# 교각

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

교각(橋脚, 영어: Pier)은 다리의 상부구조의 하중을 기초에 안전하게 전달하는 교량의 '다리'에 해당한다. 교각은 또한 유수(流水)에 대하여 교량의 안전을 확보할 수 있어야 한다.

- 교각의 종류
  - 중력식 교각, 반중력식 교각, 라멘식 교각, 원통형 교각, 중공 교각, 문형 교각 등이 있다.

## [편집] 교각에 작용하는 외력

교각의 설계시 고려해야 할 하중은 상부구조로부터 전달되는 하중뿐 아니라 교각 자체의 하중과 유수에 의한 유압, 바람에 의한 풍압, 지진을 견딜수 있는 설계이어야 한다.

- 수직력: 상부구조물로부터 전달되는 하중, 교각 자체의 하중, 충격.
- 수평력
  - 유수압: 유수에 의한 교각에 작용하는 수평력
  - 풍하중 또는 풍압: 교량이 설치된 지역의 바람으로 인해 교각에 작용하는 수평력.

| 이 문서는 공학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EA%B5%90/%EA%B0%81/_/%EA%B5%90%EA%B0%81.html’

분류: 공학 토막글 | 토목공학 | 건축공학

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Català
- Česky
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Français
- Ido
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Српски / Srpski